# 一般仮想ステーション

一般仮想ステーションで、異なる特定の結果レポートおよび締め付け設定を保存できます。特定の結果をフィルター処理する各種フィルターを作成できます。締め付け設定では、ツールのロック解除動作などの特性を設定できます。これらの構成は、その後、仮想ステーションに割り当てることができます。

## 構成の追加および編集

1. 構成メニューで、一般仮想ステーションタブをクリックし、右上コーナーにあるプラス符号をクリックします。

2. 新しい構成に名前を付け、編集をクリックします。

3. レポートウィンドウのための結果フィルターで、結果に含めるパラメーターに対して、スイッチをオンに設定します。既定では、すべてのパラメータがオンに設定されています。

   結果フィルターをオンにすると、それぞれの結果が送信されなくなりますが、結果は引き続きコントローラーに表示されます。

   以下のパラメーターは、レポート用の結果フィルターセクションで設定できます。

   - 緩め

   - バッチ増分

   - バッチ減分

   - バッチをリセット

   - 締め付けプログラムのバイパス

   - シーケンスの中止

   - 開始されていないシーケンスを中止

   - バッチシーケンスのリセット

4. [締め付け設定]ウィンドウで、リストされているパラメータのいずれかに値を設定します。既定では、すべてのパラメータがオフに設定されています。

   [締め付け設定]セクションでは、次のパラメータを設定できます：

   - 緩めでツールのロックを解除 - NG締め付け後、ツールがロックされていることを確認します。

   - 緩め無効 - プロセスで緩めが許可されていないボルトを、オペレーターが緩めないことを確実化します。

   - 締め付け無効化 - プロセスで締め付けが許可されていないボルトを、オペレーターが締め付けないことを確実化します。

緩めでツールのロックを解除オプション
緩めでツールのロックを解除 | 説明
--- | ---
オフ | 無効化されたツールは、緩めのステータスに関係なく無効化されたままになります。
OK時 | 無効化されたツールは、OK緩めが実行された後にロック解除されます。
常時 | 無効化されたツールは、緩めステータスに関係なく、緩めが実行されるとすぐにロック解除されます。

緩め無効のオプション
緩め無効 | 説明
--- | ---
オフ | 緩め無効はオフです。ボルトを緩めることは常に可能です。
OK 締め付け時 | OK 締め付けでの緩めを無効にします。オペレーターは、締め付け OK で終了したボルトを緩めることはできません。
NG 締め付け時 | NG 締め付けでの緩めを無効にします。オペレーターは、締め付け NG で終了したボルトを緩めることはできません。
常時 | 緩め無効は常時オンです。オペレーターは、決してボルトを緩めことができません。

締め付け無効のオプション
締め付け無効化 | 説明
--- | ---
オフ | 締め付け無効はオフです。オペレーターは、いつでもボルトを締め付けることができます。
締め付けOK時 | OK締め付け後、締め付けを無効にします。現在の締め付けがOKで終了した場合、オペレーターは別のボルトを締め付けることができません。
締め付けNOK時 | NG 締め付け後に締め付けを無効にします。オペレーターは、現在の締め付けが NG で終了すると、別のボルトを締め付けることができません。
すべての締め付け後 | 締め付けの無効化は、締め付け後毎に有効化されます。オペレータは、現在の締め付けが終了するまで別のボルトを締めることはできません。

## 無効にしたツールを緩めた後にロック解除できるようにする

- ツールが接続されている仮想ステーションに割り当てられている一般的な仮想ステーション構成で、緩めでツールのロックを解除を [OK]または[常時]に設定します。

上記の設定を有効にするには、次の条件を満たす必要があります：

- [緩めを無効にする] パラメータが [オフ] または［常時］に設定されていない必要があります。

- 締めを無効にするパラメータを締め付け無効化と同じ値に設定することはできません。

- 使用される締め付けプログラムで、緩めが有効になっている必要があります。

無効状態であるために、ツールの締め付けまたは緩めがロックされた場合、次の入力信号のいずれかによってロック解除することができます。

- マスターロック解除 - 10005

- 無効時にツールのロック解除 - 10059

緩めでツールのロックが常時に設定されている場合、指定された入力信号を使用して無効化されたツールのロックを解除することはできません。

## 仮想ステーションに構成を割り当て

各仮想ステーションは、それに関連付けられた独自の構成を備えることができます。または、複数の仮想ステーションが同じ構成を共有することができます。構成を有効にするには、構成を仮想ステーションに割り当てる必要があります。

1. 仮想ステーションメニューに移動し、構成を割り当てる仮想ステーションを選択します。

2. 一般の下で、既定では、最初の一般仮想ステーションの構成が選択されます。構成名をクリックします。

3. ポップアップウィンドウで、リストから所望の構成を選択します。選択すると、ポップアップウィンドウが閉じます。

本セクション内

- 結果表示設定の構成