# 修订历史

发行号
修订日期
修订说明
搜索

发行号 | 修订日期 | 修订说明
--- | --- | ---
item | item | none
3.10 | 06/2023 | 新增内容： 故障排除和保养 > 故障排除矩阵 已更新内容： 使用虚拟站点选项卡 > 在虚拟站点中配置协议窗口 使用工具选项卡 > 工具诊断 报告和统计 > 使用报告选项卡 > 事件 > 事件代码 配置 > 使用设置选项卡 > 无线设置配置
3.9 | 01/2023 | 新增内容： 工具选项卡 > 工具诊断 工具选项卡 > 零位 设置选项卡 > IXB Connect 配置 配置选项卡 > 工具配置 > 双传感器配置 工具选项卡 > 前端配置 已更新内容： 配置选项卡 > 常规虚拟站点 事件代码列表 拧紧选项卡 > 多步骤程序 > 拧紧步骤（“拧紧到扭矩和角度”和“拧紧到扭矩或角度”） 第三方许可证 多步骤程序 > 步骤监视器（A - 角度，PTCA - 后螺纹切割角度） 删除的内容： 开放端调整
3.8 | 06/2022 | 新增内容： 控制器选项卡 > 导出 / 导入 > 导出“系统日志和信息” 已更新内容： 配置选项卡 > 工具配置 > 附件总线配置 > ST 选择器 拧紧选项卡 > 多步骤程序（用于拧紧步骤、监控器和限制的新筛选表） 配置选项卡 > 工具配置 > 开放端配置 事件代码列表 拧紧选项卡 > 多步骤程序 > 多步骤程序的设置（触发器丢失 NOK） 输入信号 - Power Focus 6000 输入信号 - StepSync 输出信号 - Power Focus 6000 输出信号 - StepSync 控制器选项卡 > StepSync 控制器选项卡 > StepSync > StepSync 工具盒 控制器选项卡 > StepSync > StepSync 拧紧 来源选项卡
3.7 | 01/2022 | 新增内容： 配置选项卡 > 工具配置 > 开放端配置 设置选项卡 > 协议配置 > 远程记录连接配置 设置选项卡 > 扩展记录配置 设置选项卡 > 扩展记录配置 > 配置日志组 已更新内容： 多步骤程序 > 拧紧步骤（TC – 扭矩校准） 多步骤程序 > 步骤监控器（C – 电流，TC – 扭矩校准） 多步骤程序 > 多步骤程序设置（程序监控器 - 时间，程序限制 - 角度，程序限制 - 时间） 多步骤程序 > 步骤限制（C – 电流） 事件代码列表 输入信号 - Power Focus 6000 输入信号 - StepSync 输出信号 - Power Focus 6000 输出信号 - StepSync
3.6 | 06/2021 | 已更新内容： 多步骤程序 > 拧紧步骤（等待拧紧步骤） 多步骤程序 > 步骤限制（RH - 重复拧紧，RT - 取消扭矩） 事件代码列表 输入信号 - Power Focus 6000 输入信号 - StepSync 输出信号 - Power Focus 6000 输出信号 - StepSync 输入/输出信号 - StepSync 删除的内容： 四步拧紧策略
3.5 | 12/2020 | 添加或更新的段落： 更新了“多步骤程序 > 拧紧步骤”段落 更新了“多步骤程序 > 步骤监视器”段落 更新了“多步骤程序 > 步骤限制”段落 更新了“多步骤程序 > 结果报告”段落 更新了“触发器丢失”段落 添加了“配置结果显示设置”段落 添加了“显示最终扭矩，含 PrT 补偿：ON（开）/ 在实时结果上显示 PrT 补偿值：ON（关）”段落 添加了“显示最终扭矩，含 PrT 补偿：OFF（开）/ 在实时结果上显示 PrT 补偿值：ON（关）”段落 添加了“显示最终扭矩，含 PrT 补偿：OFF（开）/ 在实时结果上显示 PrT 补偿值：OFF（关）”段落 添加了“显示最终扭矩，含 PrT 补偿：ON（开）/ 在实时结果上显示 PrT 补偿值：OFF（关）”段落 更新了“StepSync 信号 > 输入信号”段落 更新了“StepSync 信号 > 输出信号”段落 更新了“配置 ToolsTalk 连接”段落 更新了“配置 ToolsNet 连接”段落 更新了“配置 PIN”段落 更新了“清除结果”段落 添加了“查看协议状态”段落 更新了“存储结果”段落 添加了“查看同步绘制图”段落 更新了“事件代码”段落 添加了“SOC - 统计过程控制”段落 添加了“配置 SPC 参数”段落 添加了“配置 SPC 变量”段落 添加了“计算统计”段落 添加了“查看统计结果”段落 更新了“输入信号”段落 更新了“输出信号”段落 更新了“输入/输出信号”段落
3.4 | 04/2020 | 添加或更新的段落： 更新了“软件”段落 更新了“导出/导入”段落 添加了“导出‘所有控制器信息’”段落 添加了“导出‘设置和配置’”段落 添加了“导出‘来自连接工具的日志’”段落 添加了“导出结果”段落 添加了“导入控制器配置和设置”段落 添加了“自动备份”段落 添加了“支持的工具”段落 更新了“拧紧步骤”段落 更新了“工具电机调谐”段落 添加了“开放端调谐”段落 更新了“多步骤程序的设置”段落 添加了“跟踪设置”段落 添加了“设置防火墙”段落 更新了“一般虚拟站点”段落 更新了“方向开关配置”段落 更新了“事件代码”段落 更新了“存储结果”段落
3.3 |  | 添加或更新的段落： 更新了“TrueAngle 补偿”段落 更新了“STwrench”段落 更新了“PIN 设置的配置”段落 添加了“使用连接的工具运行外部结果拧紧策略”段落 添加了“外部结果 > 在未连接工具的情况下运行外部结果拧紧策略”段落 更新了“工具配置”段落 更新了“TAG 检查”段落 更新了“TAG 选择”段落 添加了“输入信号”段落 添加了“输出信号”段落 添加了“输入/输出信号”段落 更新了“拧紧步骤”段落 更新了“步骤监视器”段落 更新了“步骤限制”段落 添加了“结果报告器”段落 更新了“多步骤程序的设置”段落 添加了“结果查看 - 结果报告器”段落 更新了“紧急停止”段落
3.1.X |  | 添加或更新的部分： 更新了现场总线设置 更新了一般虚拟站点 - 拧松时解锁工具 更新了事件代码
3.1 |  | 添加或更新的部分： 更新了许可证管理 复制/粘贴拧紧程序 更新了信号 更新了第三方许可证
3.0 |  | 添加或更新的部分： 许可证 (FMS) 章节 StepSync 章节 更新的多步骤 应用和撤消按钮用于拧紧和源拧紧
2.8 |  | 添加或更新的部分： 使用 STa6000 或 STpad 校准 可配置的作业计数器 正常减量 扫码枪通过
2.7 |  | 添加或更新的部分： 更新的多步骤步骤 来源批次（条形码扫描） 更新的 SRB 和 TBP 工具事件代码
2.6 |  | 添加或更新的部分 多步骤拧紧策略（编辑器） 用于无线工具的无线局域网和蓝牙
2.5 |  | 添加或更新的部分： 多步骤拧紧策略 选择器确认 保存的位置 一般虚拟站点 WIFI 套筒选择器 多个 PIN 外部正常 脉冲工具运行警报 手动模式虚拟站点
2.4 |  | 添加或更新的部分： 设置：许可证管理器 设置：PIN 码 设置：配置启动画面 拧紧：停用拧紧、角度测量条件、触发器丢失、扭矩调整因数 工具健康状态和电池检查 控制器健康状态和电池检查 脉冲策略 3 步拧紧 设备：配件总线 设备：LED 光环 设备： EHMI 设备：现场总线诊断 导出/导入
2.3 |  | 添加或更新的部分： 系统设置：网络配置 系统设置：首选项 系统设置：协议配置 系统设置：拧紧 拧紧：时间监控和扭矩调整因数 ST Wrench 源 配件配置：工具配置、启动条件和套筒选择器配置 系统管理：导出/导入 工具配置；ST Wrench 附录 A：前端连接
2.1 |  | 添加或更新的部分： 设置：现场总线 控制器菜单 - 拧紧：电流监测和真实角度补偿 四步拧紧 系统管理：导出的 csv 文件格式 虚拟站点：I/O 诊断和现场总线 附录 A：紧急停机
2.0 |  | 添加或更新的部分： 设置：工具警报 工具配置：工具连接、工具维护和无线工具的内部无线局域网 拧紧配置：拧松步骤 拧紧结果：实时结果、存储的结果、NOK 结果的状态 虚拟站点 Power Focus 6000 的事件代码
1.6 |  | Power Focus 6000 配置指南的第一版官方发布版本。