# Diagnostika nástroja

V diagnostike je možné spustiť:

- Sledovanie snímača

- Diagnostické testy

## Sledovanie snímača

Na diagnostiku nástroja, snímača uhla alebo momentu je možné spustiť reláciu Sledovanie snímača v menu Nástroj. Relácia Sledovanie snímača má časový limit 20 minút. 5 minút pred uplynutím časového limitu sa zobrazí varovanie a potom je možné reláciu predĺžiť alebo zastaviť.

Sledovanie snímača je možné len pri káblových nástrojoch.

Jednu reláciu Sledovanie snímača je možné spustiť len naraz pre každý nástroj a ovládač.

Spustiť reláciu Sledovanie snímača

1. V okne DOMOV vyberte Nástroj.

2. V okne Diagnostika vyberte Káblový nástroj a Sledovanie snímača.

3. Zapnite Spustiť sledovanie snímača.

4. Zobrazia sa uhol nástroja, moment a otáčky.

Informácie o sledovaní snímača
Uhol nástroja | O koľko sa nástroj otočil, odkedy sa spustila relácia Sledovanie snímača alebo od posledného resetovania.
Moment | Odčítaná hodnota: okamžitá hodnota momentu. Špičková hodnota: najvyššia nameraná hodnota momentu, odkedy sa spustila relácia Sledovanie snímača alebo od posledného resetovania.
Otáčky | Odčítaná hodnota: okamžitá hodnota otáčok Špičková hodnota: najvyššia nameraná hodnota otáčok, odkedy sa spustila relácia Sledovanie snímača alebo od posledného resetovania.

## Diagnostické testy

Ak chcete zistiť, či nástroj funguje správne, je možné vykonať diagnostické testy nástroja. Typ testu, ktorý je možné spustiť, závisí od toho, ktorý nástroj je pripojený. Spustiť je možné tri typy testov:

- Automatický výrobný test: Od používateľa sa nepožaduje žiadna akcia.

- Manuálne testy bez potvrdenia: Používateľ musí vykonať nejaké testy počas testu.

- Manuálne testy s potvrdením: Používateľ musí monitorovať a poskytnúť spätnú väzbu o správaní sa nástroja.

Jeden diagnostický test je možné spustiť len naraz pre každý nástroj a ovládač.

Po spustení diagnostického testu je relácia uzamknutá pre iných klientov. Relácia diagnostického testu má časový limit 20 minút. 5 minút pred uplynutím časového limitu sa zobrazí varovanie a potom je možné reláciu predĺžiť alebo zastaviť.

Informácie o diagnostickom teste
Automatický výrobný test | Manuálny test bez potvrdenia | Manuálny test s potvrdením
--- | --- | ---
Kontrola bočníka snímača Kontrola bočníka sekundárneho snímača | Tlačidlo Štart/spúšť Bezpečnostná spúšť Reverzný krúžok/spínač alebo tlačidlo Spustenie zatlačením: Funkčné tlačidlo | Reproduktor/bzučiak LED kontrolky

Spustenie relácie diagnostického testu

1. V okne DOMOV vyberte Nástroj.

2. Vyberte Káblový nástroj a Diagnostické testy v Diagnostika.

3. Zapnite Diagnostické testy.

4. Vyberte testy, ktoré chcete spustiť.

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

   Všetky testy zobrazujú výsledok so zelenou alebo červenou indikáciou.

   Časový limit diagnostického testu uplynie, ak sa do 20 sekúnd nevykoná žiadna akcia.

6. Výsledok diagnostického testu sa zobrazí po dokončení relácie testu.

   Ak opustíte stránku diagnostického testu, výsledok zmizne!

7. Ak chcete exportovať výsledok testu, vyberte tlačidlo Exportovať.