# 导出所有控制器信息。

可以导出控制器配置、设置、结果和事件以进行进一步处理。部分导出是通过电缆工具以及连接的无线工具完成的。

导出中包含的所有数据都存储在文件 “PFExport_<IAM name>_<datetime（显示的最小时间值是秒）> .tar.gz”中，其包括以下文件和目录：

- "PFExport_<datetime>_Results.csv" – 所有可用结果

  结果以 CSV 格式的文本文件导出。最新执行的结果是 CSV 文件中的第一个。

  可以导出拧紧和拧松的以下结果信息：

结果信息 | Power Focus 6000 - 拧紧程序 | Power Focus 6000 - 多步骤程序 | StepSync
--- | --- | --- | ---
识别编号 | - | - | X
拧紧类型 | X | X | X
虚拟站点名称 | X | X | X
VIN（识别符字符串） | X | X | X
选择的识别编号 | X | X | X
日期和时间 | X | X | X
唯一工具识别符 | X | X | -
批次序列名称 | X | X | -
批次序列计数器 | X | X | -
批次计数 | X | X | -
螺栓名称 | - | - | X
总体状态 | - | - | X
总体状态信息 | - | - | X
状态 | X | X | X
状态信息 | X | X | X
模式名称 | - | - | X
拧紧程序/多步骤名称 | X | X | X
停止错误 | - | X | X
错误 | - | X | X
失败的步骤 | - | X | X
通道 | - | - | X
目标扭矩 (Nm) | X | X | -
最终扭矩 (Nm) | X | X | X
目标角度 (°) | X | X | -
启动最终角度 (Nm) | X | X | X
最终角度 (°) | X | X | X
旋入角度 (°) | X | - | -
剩余扭矩校正系数 | X | X | -
已过时间 (s) | - | X | X
角度下限 (°) | X | X | X
角度上限 (°) | X | X | X
扭矩下限 (Nm) | X | X | X
扭矩上限 (Nm) | X | X | X
脉冲数量 | X | - | -
切断时电流 (A) | X | X | X
TrueAngle 补偿 (deg) | X | X | -
旋入完成时间 (ms) | X | - | -
达到最终扭矩时间 (ms) | X | - | -
目标文本 | X | X | -
步骤数据 | - | X | X
自攻扭矩 | X | X | X
有效扭矩 | X | X | X
旋入角度触发器 | X | X | X

字段分隔符和数字格式取决于语言设置：

语言 | 日期/时间 | 字段分隔符 | 数字格式
--- | --- | --- | ---
英语 (en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
捷克语 (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
德语 (de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
西班牙语 (es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
法语 (fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
韩语 (ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
意大利语 (it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
日语 (ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
葡萄牙语(pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
俄语 (ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
瑞典语 (sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
中文 (zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

对于 PF6000-StepSync，所有可用结果都在名为 “PFExport_<datetime>_Results.csv.zip” 的文件中。

- "PFExport_<datetime>_Events.csv" - 所有可用事件

  以下事件信息以 CSV 格式的文本文件导出：

  - 严重性

  - 日期

  - 时间

  - 代码

  - 说明

  - 触发事件的虚拟站点（仅针对 PF6000-Handheld 导出）

  - 载体（仅针对 PF6000-StepSync 导出）

  - 通道（仅针对 PF6000-StepSync 导出）

- "/settings" - 设置和配置（由 Import 使用）

对于现场总线导出的设置和配置：

- 一般现场总线配置（包括 IP 地址）

- 现场总线配置

- 现场总线映射（虚拟站点映射到 ProcessDataFrame）

- "jsonConfigurations.zip" - 多步骤拧紧和拧松程序导出为 .json 文件（与 MID2500 一起使用）

- "atlas_sys_d.zip" - 来自驱动器应用的日志文件

- "atlas_sys_i.zip" - 来自 IT 应用的日志文件

- "atlas_protocol_log.zip" – 来自外部协议适配器的日志文件

- “ExportInfo.txt” - 包含有关 IAM 和控制器的信息的文本文档

- "atlas_plc.zip" - PLC 配置

- “licenseInformation.zip” – 许可证信息和系统功能

## 如何导出“所有控制器信息”

1. 在主视图上，选择控制器选项卡。然后，在左侧选择导出/导入选项卡。

2. 在导出窗口中，打开下拉菜单，然后选择所有控制器信息。

3. 在导出窗口中，选择导出。
   在导出过程结束时，将出现一个导出弹出窗口，确认导出已完成。
   PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz 文件被自动下载。