# Enstaka styrenhet utan nödstoppknapp

Kontakt: Phoenix, 6-pin Headers 3,5 mm pitch

VARNING

Fjärrstartknappen måste vara inställd på OFF för denna konfiguration

Använd följande STIFT-konfiguration:
Stift | Användning |
--- | --- | ---
1 | Får inte användas | Anslutningar utan nödstopp (EM stop)
2 | Får inte användas
3 | Anslut en bygel mellan stift 3 och stift 4
4 | Se stift 3
5 | Anslut en bygel mellan stift 5 och stift 6
6 | Se stift 5
7 | Anslut en bygel mellan stift 7 och stift 8
8 | Se stift 7
9 | Anslut en bygel mellan stift 9 och stift 10
10 | Se stift 9