# Uťahovanie StepSync

Jediné možné sprísňovacie programy, ktoré sa používajú v spojení s programom StepSync, sú viackrokové programy na uťahovanie. Na synchronizáciu medzi nástrojmi v nastaveniach sa používajú body synchronizácie. V týchto bodoch budú nástroje čakať jeden na druhý, a potom pokračovať v ďalšom kroku viackrokového programu na uťahovanie. Upozorňujeme, že priradenie programov na uťahovanie rôznym nástrojom sa môže uskutočniť iba v aplikácii ToolsTalk 2.

Príklad viackrokového programu na uťahovanie pri StepSync

A | Bod synchronizácie

Program na uťahovanie môže obsahovať maximálne 25 krokov (nezahŕňa synchronizačné body).

Dostupné kroky

- Utiahnuť do uhla

- Utiahnuť na moment

- Utiahnuť na moment a uhol

- Utiahnuť na DynaTork

- Čakanie

- Uvoľnenie nástrčky

- Utiahnuť na moment alebo uhol

- Uvoľniť do uhla

- Uvoľniť na uťahovací moment

- Zaskrutkovanie

- Utiahnuť do poddajnosti M2

- Utiahnuť do poddajnosti

- Utiahnuť na moment a uhol

- Rezanie závitov na moment

- Zapojený

Dostupné monitory

- Uhol

- Maximálny uťahovací moment

- Moment vypnutia

- Miera uťahovacieho momentu a odchýlka

- Moment v uhlovom okne

- Vysoký uťahovací moment po zobrazení

- Strata uťahovacieho momentu po zobrazení

- Uhol z poddajnosti

- Prevažujúci moment

- Prúd vypnutia

- Uhol po reze závitu

- Vrcholový moment po reze závitu

- Detekcia sklznutia

- Čas

Dostupné obmedzenia stupňov

- Maximálny moment

- Maximálny uhol

- Krížový závit

- Zrušenie uťahovacieho momentu (Rescinding Torque)

- Gradient momentu

- Moment v uhlovom zobrazení

- Moment v porovnaní so súčasnou odchýlkou

Správa nepodarkov

Keď je prepínač v polohe Vypnutý:

Akcia, ak dôjde k zlyhaniu | Popis
Všetko ukončiť | Všetky kanály ukončia uťahovanie a nahlásia stav NOK. Uťahovanie, ktoré nemalo samo o sebe chybu, nahlási doplňujúce informácie Ukončené inou skrutkou.
Pokračovať OK | Nesprávne kanály ukončia uťahovanie so stavom NOK. Zostávajúce kanály budú pokračovať s ostatným programom na uťahovanie.

Keď je prepínač v polohe Zapnutý:

Parameter | Popis
--- | ---
Max. počet stupňov zlyhania | Stanovuje maximálny počet rôznych stupňov, ktoré môžu zlyhať počas celého uťahovania. Nezáleží na to, či rovnaký stupeň zlyhá viac ako raz, stále sa to počíta ako jeden stupeň zlyhania. Ak nie je nastavené, zlyhať môže neobmedzený počet stupňov.
Akcia, ak dôjde k prekročeniu | Stanovuje akciu, ak sa prekročí Maximálny počet stupňov zlyhania .
Akcia, ak počas opravy dôjde k NOK | Stanovuje akciu, ak sa v priebehu opravy zistí nová chyba (NOK).