# Konfiguration des doppelten Messwertgebers

Verfügbar für FlexSystem und StepSync.

Dual-Umwandler | Beschreibung
--- | ---
Erforderliches duales Drehmoment | Wenn das angeschlossene Werkzeug über Dual-Drehmomentgeber (nicht deaktiviert) verfügen muss, um eine Verschraubung durchzuführen.
Erforderlicher doppelter Winkel | Wenn das angeschlossene Werkzeug über Dual-Winkelgeber (nicht deaktiviert) verfügen muss, um eine Verschraubung durchzuführen.
Sekundäres Drehmoment in Kurve | Wenn die Werte vom sekundären Drehmomentgeber in der Kurve enthalten sind.
Sekundärer Winkel in Kurve | Wenn die Werte vom sekundären Winkelgeber in der Kurve enthalten sind.
Doppelte Drehmomentbeschränkung aktivieren | Wenn die doppelte Beschränkung des Drehmomentwandlers aktiv ist.
Maximale Drehmomentdifferenz | Der Grenzwert für die doppelte Drehmomentdifferenzbeschränkung.
Doppelte Winkelbeschränkung aktivieren | Wenn die doppelte Beschränkung des Winkelwandlers aktiv ist.
Maximale Winkeldifferenz | Der Grenzwert für die doppelte Winkeldifferenzbeschränkung.