# ボルトの締め付け状態 - 79

「ボルト締め付け状態」は、同期締め付けにおける個々のボルトの状態を識別する出力信号です。100本のボルトがサポートされています。
「ボルト締め付け状態」信号は、実行中の締め付けと最後の締め付けの結果に関連する情報を示します。

SoftPLCでの名前: BOLT_TIGHTENING_STATUS

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | uint32 配列 | 32 | 32
FordResultStatus | 状態 |  | 4 | 4
CompactErrorstatus | 状態 |  | 4 | 4

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

信号ボルト締め付け状態 - 79には、サブ信号が含まれています（詳細については次を参照してください：「出力信号：サブ信号」）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE