# Esperando para continuar

Si en una etapa de apriete Esperar con la condición Señal configura como Tipo de espera, a través de la señal secundaria Esperando para continuar, cada canal individual muestra si el estado relacionado está esperando una entrada para continuar.

Para más información, consulte la señal secundaria Esperando para continuar - 201

Nombre en SoftPLC: CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

Tipo de valor | Bit de inicio | Longitud | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleano | 7 | 1 | 1 | 1