# Configurazione dei trasduttori doppi

Disponibile per FlexSystem e StepSync.

Trasduttore doppio | Descrizione
--- | ---
Doppia coppia richiesta | Se l'utensile collegato deve disporre di due trasduttori di coppia (non disabilitati) per eseguire un serraggio.
Doppio angolo richiesto | Se l'utensile collegato deve disporre di due trasduttori dell'angolo (non disabilitati) per eseguire un serraggio.
Coppia secondaria nel grafico | Se i valori del trasduttore di coppia secondario sono inclusi nella traccia.
Angolo secondario nel grafico | Se i valori dal trasduttore dell'angolo secondario sono inclusi nella traccia.
Abilita limitazione coppia doppia | Se la limitazione del trasduttore a coppia doppia è attiva.
Differenza di coppia massima | Il limite per la limitazione della differenza della coppia doppia.
Abilita limitazione doppio angolo | Se la limitazione del trasduttore ad angolo doppio è attiva.
Differenza massima dell'angolo | Il limite per la restrizione della differenza dell'angolo doppio.