# 가상 스테이션에서 프로토콜 창 구성

가상 스테이션 메뉴의 프로토콜 탭 아래에 사용 중인 현재 라이센스에 따라 사용 가능한 통신 프로토콜 목록을 찾을 수 있습니다. Open Protocol은 모든 라이선스에 사용할 수 있습니다.

ILM Protocol 기능에 액세스하는 방법은, ILM Adapter User Guide를 참조하십시오.

Open Protocol을 통해 기능에 접근하려면, 각 가상 스테이션에 대한 고유한 포트가 정의되어 있어야 합니다.

1. Open Protocol 스위치를 켜짐으로 설정하세요.

2. 서버 포트 번호를 입력하세요.

3. 15~60 사이의 통신 시간 제한 값을 초 단위로 입력하세요.

4. PLC 인덱스 값을 1~6 사이의 값으로 입력하세요.

   PLC 인덱스는 공유 메모리에서Open Protocol 명령을 작성할 위치를 매핑하는 작업에 사용됩니다. 기본 값은 1이며, 1부터 6까지의 값을 입력할 수 있습니다.

5. 클라이언트로의 연결이 손실되었을 때 적용할 조치를 선택하세요.

   분리 설정은 연결 오류가 발생한 때 적용된 조치를 제어합니다.

   - 없음 - 조임 프로그램이 정상적으로 계속됩니다.

   - 공구 잠금 - 공구는 현재 조임이 정상적으로 종료된 후 잠깁니다.

   - 작업 할당 취소 - 조임은 진행 중인 작업이 중단을 종료된 후 중단됩니다. 간단한 조임 프로그램 또는 배치 시퀀스를 제외하고 작업은 종료 후 제거됩니다.

   - 항상 공구 잠금 - 공구는 결과에 관계없이 현재 조임이 정상적으로 종료된 후 잠깁니다.

6. 레가시 카운터 사용

   기본 카운터 설정은 시퀀스의 모든 조임을 계수하여 보조 시스템에 해당 숫자를 출력합니다. 이 설정을 사용하려면, 레거시 카운터 사용을 예로 설정하세요.

7. MID0015 Echo 선택된 식별자 번호

   이 설정은 MID0015 Echo 식별자 번호가 예로 설정된 경우에 MID0015 PSET_SELECTED의 선택된 식별자 번호 값을 응답 값으로 내놓을 수 있도록 허용합니다. 그렇지 않으면 실제 조임 프로그램 ID가 전송됩니다.

8. MID2500 풀기 프로그램

   이 설정을 사용하면 목록에서 MID2500 풀기 프로그램을 선택할 수 있습니다.

9. 준비가 되면, 적용을 탭하거나 선택하세요.

SoftPLC Index의 기본값은 항상 1이고 사용 중인지 확인하기 위한 검사가 수행되지 않으므로, 가상 스테이션을 추가할 때 동일한 인덱스가 여러 번 구성되도록 시스템을 구성했을 가능성이 있습니다. 이러한 경우, Soft PLC는 어떤 가상 스테이션에서 MID가 들어오는지 식별할 수 없습니다.