# Configuración de los transductores dobles

Disponible para FlexSystem y StepSync

Transductor dual | Descripción
--- | ---
Par de torsión dual requerido | Si la herramienta conectada debe tener transductores de par duales (sin desactivar) para poder realizar un apriete.
Ángulo dual requerido | Si la herramienta conectada debe tener transductores de ángulo duales (sin desactivar) para poder realizar un apriete.
Par de torsión secundario en trayectoria | Si los valores del transductor de par secundario se incluyen en la trayectoria.
Ángulo secundario en trayectoria | Si los valores del transductor de ángulo secundario se incluyen en la trayectoria.
Activar restricción de par de torsión doble | Si la restricción de transductor de par doble está activa.
Diferencia par máximo | El límite para la restricción de la diferencia del par doble.
Activar restricción de ángulo doble | Si la restricción de transductor de ángulo doble está activa.
Diferencia ángulo máximo | El límite para la restricción de la diferencia del ángulo doble.