# 活动的识别字符串 - 186

设置何时接收到识别字符串并被工作任务接受；甚至必须运行序列或拧紧程序。
如果运行来源批次字符串，则在接收到所有扫描并选择了一个序列时设置它。在这种情况下，它包括由保存的位置组成的串联字符串。
对于其他工作任务，它包括“VIN”编号。

SoftPLC 中的名称：ACTIVE_IDENTIFIER_STRING

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状态 | 字符串 | 8 | 800

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE