# Diagnostica utensile

In Diagnostica è possibile eseguire:

- Tracciatura sensore

- Test diagnostici

## Tracciatura sensore

Per eseguire la diagnostica di utensili, sensori di angolo o coppia, è possibile avviare una sessione di tracciatura sensore nel menu Utensile. Una sessione di Tracciatura sensore prevede un tempo limite di 20 minuti. Viene visualizzato un avviso 5 minuti prima del timeout ed è possibile prolungare la sessione o interromperla.

È possibile eseguire Tracciatura sensore solo per gli utensili cablati.

È possibile avviare una sola sessione di tracciatura sensore per ciascun utensile e controller alla volta.

Avvio di una sessione di Tracciatura sensore

1. Nella finestra HOME, selezionare Utensile.

2. Selezionare Utensile cablato e Tracciatura sensore in Diagnostica.

3. Attivare Avvia tracciatura sensore.

4. Vengono visualizzati velocità, coppia e angolo dell'utensile.

Informazioni sulla tracciatura sensore
Angolo utensile | Entità della rotazione dell'utensile dall'inizio della sessione di Tracciatura sensore o dall'ultima reimpostazione.
Coppia | Lettura: il valore istantaneo della coppia. Valore di picco: il valore massimo della coppia misurato dall'inizio della sessione di Tracciatura sensore o dall'ultima reimpostazione.
Velocità | Lettura: il valore istantaneo della velocità. Valore di picco: il valore massimo della velocità misurato dall'inizio della sessione di Tracciatura sensore o dall'ultima reimpostazione.

## Test diagnostici

È possibile effettuare test diagnostici dell'utensile per scoprire se funziona correttamente. Il tipo di test varia in base all'utensile collegato. È possibile eseguire tre diversi tipi di test:

- Test di produzione automatico: non è richiesta alcuna azione da parte dell'utente.

- Test manuali senza riconoscimento: l'utente deve svolgere alcune attività durante il test.

- Test manuali con riconoscimento: l'utente deve monitorare il comportamento dell'utensile e fornire un feedback al riguardo.

È possibile avviare un solo test diagnostico per ciascun utensile e controller alla volta.

Una volta avviato il test diagnostico, la sessione viene bloccata per gli altri client. Una sessione di test diagnostico prevede un tempo limite di 20 minuti. Viene visualizzato un avviso 5 minuti prima del timeout ed è possibile prolungare la sessione o interromperla.

Informazioni sui test diagnostici
Test di produzione automatico | Test manuale senza riconoscimento | Test manuale con riconoscimento
--- | --- | ---
Controllo shunt trasduttore Controllo shunt trasduttore secondario | Grilletto/pulsante di avvio Grilletto di sicurezza Anello/interruttore o pulsante di inversione Avvio a pressione Tasto funzione | Altoparlante/cicalino LED

Avviare una sessione di test diagnostici

1. Nella finestra HOME, selezionare Utensile.

2. Selezionare Utensile cablato e Test diagnostici in Diagnostica.

3. Attivare Test diagnostici.

4. Selezionare il test da eseguire.

5. Seguire le istruzioni a video.

   I risultati di tutti i test vengono visualizzati con un'indicazione verde o rossa.

   Il test diagnostico si interrompe entro 20 secondi in caso di inattività.

6. Al termine della sessione di test, viene visualizzato il risultato del test diagnostico.

   Uscendo dalla pagina del test diagnostico, il risultato non verrà più visualizzato.

7. Per esportare i risultati di un test, selezionare il pulsante Esporta.