# Export/import

Från fliken Export/Import kan användaren utföra ett av följande moment: Export, import och automatisk säkerhetskopiering.

Från fönstret Export kan användaren exportera styrenhetens konfigurationer, inställningar, resultat och händelser. Du kan dessutom exportera verktygsloggar som kan delas med servicepersonal från Atlas Copco vid felsökning av verktyg.

Från fönstret Import kan användaren importera styrenhetens konfigurationer och inställningar.

Det går bara att ha en aktiv export eller import samtidigt. Alla försök att starta en ny Export/Import nekas medan en Export/Import pågår.

Fönstret Automatiserad backup ger användaren möjlighet att generera en backupfil automatiskt.

Det går att exportera/importera data genom någon av följande enheter:

- USB-minne (formaterat och med en partition för Linux: möjliga format är till exempel FAT eller NTFS)

- Webb-GUI

- ToolsTalk 2

Under Export/Import-processen visas en förloppsindikator medan exporten/importen pågår. Tiden att utföra en export/import beror på antalet resultat, händelser och loggfiler.

## Export/import mellan styrenheter

Styrenheterna kan ha olika IAM-typer som kan ha olika kapaciteter.
En styrenhet kan exporterar alla konfigurationer som är tillämpliga för den aktuella IAM-modulen.

En styrenhet kan inte importera en fil som exporterats från en annan typ av IAM-modul. Detta gäller även vid användning av ToolsTalk 2.

Relevant information

- Automatiserad backup
- Exportera ”Inställningar och konfigurationer”
- Exportera ”Loggar från anslutna verktyg”
- Exportera ”Resultat”
- Exporterar ”All styrenhetsinformation”
- Importera styrenhetskonfigurationer och inställningar

I detta avsnitt

- Exporterar ”All styrenhetsinformation”
- Exportera ”Inställningar och konfigurationer”
- Exportera ”Loggar från anslutna verktyg”
- Exportera ”Resultat”
- Exporterar ”Systemloggar och information”
- Importera styrenhetskonfigurationer och inställningar
- Automatiserad backup