# 결과 표시 설정 구성

결과 표시 설정 창을 통해 사용자는 PrT 보정 값이 포함되지 않은 최종 토크를 표시할 수 있으며, 실시간 결과에 Prt 보정값을 표시할 수 있습니다.

## 결과 표시 설정 창 구성

1. 홈 보기에서, 구성 탭을 선택하세요. 그런 다음, 왼쪽에서, 일반 가상 스테이션을 선택하세요.

2. 원하는 구성 창에서 편집을 선택하세요.
   구성 편집 화면이 나타납니다.

3. 결과 표시 설정 창에서, 원했던 결과에 따라 관련 스위치를 켜짐 또는 꺼짐으로 설정하세요.

   실시간 결과에 프리베일링 토크 보상값 표시 스위치가 켜짐으로 설정된 경우, 실시간 결과 창에 프리베일링 토크 보상값이 표시됩니다.

   프리베일링 토크 보정 값으로 최종 토크 표시 스위치가 켜짐으로 설정된 경우 컨트롤러의 실시간 결과 창에 프리베일링 토크 보정 값이 포함된 최종 토크가 표시됩니다.

   결과 표시 설정 창을 켜짐 또는 꺼짐으로 설정해도 다음과 같은 경우가 아니면 영향이 없습니다:

   - 다단계 프로그램에서는 보상 스위치가 켜짐으로 설정된 프리베일링 토크 단계 모니터가 포함된 조임 단계가 있습니다.

## 결과 표시 설정

이 결과 표시 설정 창에는 다양한 구성 옵션이 있습니다.

실시간 결과에 프리베일링 토크 보정 값 표시: 켜짐 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 켜짐 | 실시간 결과에 프리베일링 토크 보정 값 표시: 켜짐 PrT 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 꺼짐 | 실시간 결과에 프리베일링 토크 보정 값 표시: 꺼짐 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 켜짐 | 실시간 결과에 프리베일링 토크 보정 값 표시: 꺼짐 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 꺼짐
--- | --- | --- | ---
자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요. | 자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요. | 자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요. | 자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.

이 섹션에서

- 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 켜짐/실시간 결과에 Prt 보정 값 표시: 켜짐
- 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 꺼짐/실시간 결과에 Prt 보정 값 표시: 켜짐
- 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 꺼짐/실시간 결과에 Prt 보정 값 표시: 꺼짐
- 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 켜짐/실시간 결과에 Prt 보정 값 표시: 꺼짐