# Poste de travail virtuel général

Dans le poste de travail virtuel général, il est possible d'enregistrer différents paramètres de reporting de résultats et de serrage spécifiques. Différents filtres peuvent être créés pour éliminer certains résultats. Réglages des serrages sert à définir des caractéristiques comme le comportement de déverrouillage de l'outil. Ces configurations peuvent ensuite être assignées aux postes de travail virtuels.

## Ajout et modification d'une configuration

1. Dans le menu Configurations, cliquer sur l'onglet Poste de travail virtuel général, puis cliquer sur le signe plus dans le coin supérieur droit.

2. Donner un nom à la nouvelle configuration et cliquer sur Modifier.

3. Dans le filtre Résultat de la fenêtre de compte-rendu, placer le commutateur en position Marche pour les paramètres que l'on souhaite inclure dans les résultats. Par défaut, tous les paramètres sont activés.

   Activer un filtre de résultat empêche le résultat correspondant d’être envoyé, mais le résultat reste affiché sur le coffret

   Les paramètres suivants peuvent être réglés dans la section Filtre de résultats pour la création de rapports :

   - Desserrage

   - Incrémentation du lot

   - Décrémentation du lot

   - Remise à zéro du lot

   - Omission de programme de serrage

   - Abandonner la séquence

   - Abandonner une séquence non commencée

   - Réinitialisation de séquence de lots

4. Dans la fenêtre Réglages des serrages, définir une valeur pour un des paramètres listés. Par défaut, tous les paramètres sont Désactivés.

   Les paramètres suivants peuvent être réglés dans la section Paramètres de serrage :

   - Déverrouiller l’outil sur desserrage - s’assure que l’outil est verrouillé après un serrage NOK.

   - Désactiver le desserrage - s’assure qu’un opérateur ne dévisse pas un boulon que son processus ne permet pas de dévisser.

   - Désactiver serrage - s’assure qu’un opérateur ne serre pas un boulon que son processus ne permet pas de serrer.

Options Déverrouiller l’outil sur desserrage
Déverrouiller l’outil sur desserrage | Description
--- | ---
Arrêt | Un outil désactivé reste désactivé quel que soit l'état de desserrage.
Sur OK | Un outil désactivé sera déverrouillé après un desserrage OK.
Toujours | Un outil désactivé sera déverrouillé dès qu'un desserrage aura été effectué, quel que soit l'état de desserrage.

Options pour désactiver le desserrage
Désactiver le desserrage | Description
--- | ---
Arrêt | Désactiver le desserrage est en position Arrêt. Il est toujours possible de desserrer un boulon.
Sur serrage OK | Désactiver le desserrage pour un serrage OK. Un opérateur ne peut pas desserrer un boulon qui a abouti à un serrage OK.
Sur serrage NOK | Désactiver le desserrage pour un serrage NOK. Un opérateur ne peut pas desserrer un boulon qui a abouti à un serrage NOK.
Toujours | Désactiver le desserrage, toujours en position Marche. Un opérateur ne peut jamais desserrer un boulon.

Options pour désactiver le serrage
Désactiver le serrage | Description
--- | ---
Arrêt | L'option Désactiver le dévissage est désactivée. Un opérateur peut toujours serrer un boulon.
Sur serrage OK | Désactiver le serrage après un serrage OK. Un opérateur ne peut pas serrer un autre boulon si le serrage présent s'est terminé par OK.
Sur serrage NOK | Désactiver le serrage après un serrage NOK. L'opérateur ne peut pas serrer un autre boulon si le serrage actuel s'est terminé avec NOK.
Après chaque serrage | Désactiver le serrage est activé après chaque serrage. L'opérateur ne peut pas serrer un autre boulon tant que le serrage en cours n’est pas terminé.

## Cela permet à un outil désactivé de se déverrouiller après le desserrage

- Dans la configuration du poste de travail virtuel assignée au poste de travail virtuel sur lequel est connecté l’outil, régler Déverrouiller l’outil sur desserrage sur sur OK ou Toujours.

Afin d’activer le paramètre ci-dessus, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Le paramètre Désactiver le desserrage ne peut pas être réglé sur Arrêt ou Toujours.

- La paramètre Désactiver le desserrage ne peut pas être défini sur la même valeur que Désactiver le desserrage.

- Le programme de serrage utilisé doit avoir le desserrage activé.

Si l'outil est verrouillé en termes de serrage ou de desserrage par désactivation, il peut être déverrouillé par un des signaux d'entrée suivants :

- Déverrouillage maître - 10005

- Déverrouiller outil sur désactiver - 10059

Déverrouiller un outil désactivé par les signaux d'entrée spécifiés est impossible si Verrouiller outil sur desserrage est défini sur Toujours.

## Affectation d'une configuration à un poste de travail virtuel

Chaque poste de travail virtuel peut être associé à sa propre configuration ou bien des postes de travail virtuels multiples peuvent partager la même configuration. Pour qu'une configuration soit effective, elle doit être affectée à un poste de travail virtuel.

1. Aller dans le menu Poste de travail virtuel et sélectionner le Poste de travail virtuel auquel on souhaite affecter une configuration.

2. Sous Général, la première configuration de poste de travail virtuel général sera choisie par défaut. Cliquer sur le nom de la configuration.

3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionner la configuration souhaitée dans la liste. La fenêtre contextuelle se ferme dès qu'une sélection est effectuée.

Dans cette section

- Configurer les Paramètres de présentation des résultats