# Konfigurácia duálnych snímačov

K dispozícii pre FlexSystem a StepSync.

Duálny snímač | Popis
--- | ---
Požadovaný duálny moment | Ak pripojený nástroj musí mať duálne snímače momentu (ktoré nie sú zakázané), aby bolo možné spustiť uťahovanie.
Požadovaný duálny uhol | Ak pripojený nástroj musí mať duálne snímače uhla (ktoré nie sú zakázané), aby bolo možné spustiť uťahovanie.
Sekundárny moment v sledovaní | Ak sú hodnoty zo sekundárneho snímača momentu zahrnuté v sledovaní.
Sekundárny uhol v sledovaní | Ak sú hodnoty zo sekundárneho snímača uhla zahrnuté v sledovaní.
Povoliť obmedzenie dvojitého momentu | Ak je aktívne obmedzenie dvojitého snímača momentu
Maximálny rozdiel momentu | Limit pre obmedzenie rozdielu dvojitého momentu.
Povoliť obmedzenie dvojitého uhla | Ak je aktívne obmedzenie dvojitého snímača uhla.
Maximálny rozdiel uhla | Limit pre obmedzenie rozdielu dvojitého uhla.