# Caja de herramientas para StepSync

## Controladores

Existen dos tipos de controladores:

- PF6000/PF8 Sync Reference

- PF6000/PF8 Sync Member

Se puede añadir un máximo de 63 controladores Sync Member a una configuración de disposición de hardware. El controlador Sync Reference siempre es el primero, los controladores Sync Member y las herramientas deben añadirse después.

## Caja de herramientas

La caja de herramientas contiene los dos tipos de controlador y todas las herramientas válidas compatibles. Existe una lista desplegable para poder filtrar tipos específicos de herramienta.

Solo las herramientas compatibles, como puede observar en la tabla a continuación , se pueden añadir a la configuración de disposición de hardware desde la Caja de herramientas Las herramientas no compatibles a un controlador StepSync aparecerán con un icono Herramienta no compatible en la configuración de disposición de hardware. Estas herramientas aparecerán en ToolsTalk 2 en su posición actual dentro de la configuración StepSync y esta posición no se puede cambiar en el espacio de trabajo de la configuración de disposición de hardware. Si se elimina la herramienta no compatible de este espacio de trabajo, el usuario puede Enviar la configuración al controlador para añadir la herramienta antes de continuar con la configuración de la configuración de disposición de hardware.

Las herramientas solo se pueden añadir a un controlador que no tenga una herramienta conectada.

Familia de herramienta | Modelos compatibles
Tensor STR | ETV, ETD, ETP
Tensor ST | ETV, ETD, ETP
Tensor SL | ETV, ETD, ETP, ETF
Tensor SR | ETV, ETD, ETP
QST | Todos (sin incluir el transductor doble: CTT, CTA, CTTA)