# Configurazione degli utensili BCP/BCV-RE

Il processo per connettere gli strumenti BCV e BCP al controller è leggermente diverso da quello degli altri tipi di strumenti.

1. Nella vista Home, toccare la scheda Impostazioni. Quindi, selezionare Connessioni BCP/BCV-RE.

2. Aggiungere una nuova configurazione di connessione BCP/BCV-RE facendo clic sull'icona Più (+) in alto a destra.

3. Attivare la configurazione e inserire un nome nel relativo campo.

4. Inserire il numero di porta e il nome dell'host server dello strumento da connettere nei rispettivi campi. Si trovano entrambi nel software del loader dello strumento.

Adesso lo strumento dovrebbe essere collegato al controller. Assegnarlo a una stazione virtuale per utilizzarlo con un programma di serraggio.