# De SoftPLC - 10064

Octets alloués pour le transfert de données depuis API vers les accessoires.

Nom dans SoftPLC : FROM_PLC

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | ensemble uint8 | 8 | 8

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI