# デュアルトランスデューサーの構成

FlexSystem および StepSync で使用できます

デュアルトランスデューサー | 説明
--- | ---
必要なデュアルトルク | 接続されたツールが締め付けを実行できるようにするには、デュアルトルクトランスデューサ (無効になっていない) が必要です。
必要なデュアル角度 | 接続されたツールが締め付けを実行できるようにするにはデュアルアングルトランスデューサ (無効になっていない) が必要です。
トレースの二次トルク | 二次トルクトランスデューサからの値がトレースに含まれている場合。
トレースの二次角度 | 二次角度トランスデューサからの値がトレースに含まれている場合。
ダブルトルク制限の有効化 | ダブルトルクトランスデューサの制限が有効になっている場合。
最大トルク差 | 二重トルク差制限の限界
ダブル角度制限の有効化 | ダブル角度トランスデューサの制限が有効になっている場合。
最大角度差 | ダブル角度差制限の限界。