# 一般虚拟站点

在一般虚拟站点中，可以保存不同的特定结果报告和拧紧设置。可以创建不同的过滤器，筛选特定结果。在拧紧设置中，可以设置诸如工具解锁行为之类的特征。然后，将这些配置分配到虚拟站点。

## 添加并编辑配置

1. 在配置菜单中，点击一般虚拟站点选项卡，接着点击右上角的加号。

2. 给新的配置命名并单击 Edit（编辑）。

3. 在报告窗口的结果筛选器中，针对您希望在结果中纳入的参数，将开关设为开启。默认将所有参数设为 On（开启）。

   打开结果过滤器可防止发送相应的结果，但结果仍显示在控制器上。

   可以在报告结果筛选器部分设置以下参数：

   - 拧松

   - 批次递增

   - 批次递减

   - 重置批次

   - 忽略拧紧程序

   - 中止序列

   - 中止未启动序列

   - 重置批次序列

4. 在拧紧设置窗口中，为列出的任何参数设置一个值。默认将所有参数设为关闭。

   可以在拧紧设置部分设置以下参数：

   - 拧松时解锁工具 - 确保 NOK 拧紧后工具已锁定。

   - 禁用拧松 - 确保操作员没有拧松其工艺不允许拧松的螺栓。

   - 禁用拧紧：确保操作员没有拧紧其工艺不允许拧紧的螺栓。

拧紧时解锁工具
拧松时解锁工具 | 说明
--- | ---
关闭 | 无论拧松状态如何，禁用的工具都将保持禁用状态。
OK 时开启 | 执行正常拧松后，将解锁已禁用的工具。
始终 | 无论拧松状态如何，一旦拧松，将解锁已禁用的工具。

禁用松开选项
禁用拧松 | 说明
--- | ---
关闭 | 禁用松开关闭。始终可以拧松螺栓。
开启 OK 拧紧 | 针对 OK 拧紧禁用松开。操作员不得松开与拧紧 OK 端接的螺栓。
开启 NOK 拧紧 | 针对 NOK 拧紧禁用松开。操作员不得松开与拧紧 NOK 端接的螺栓。
始终 | 禁用松开始终开启。操作员切勿松开一个螺栓。

禁用拧紧选项
禁用拧紧 | 说明
--- | ---
关闭 | 禁用拧紧关闭。操作员可以始终拧紧一个螺栓。
开启 OK 拧紧 | OK 拧紧后禁用拧紧。如果当前拧紧以 OK 终止，则操作员不能拧紧另一个螺栓。
开启 NOK 拧紧 | NOK 拧紧后禁用拧紧。如果当前拧紧以 NOK 终止，则操作员不能拧紧另一个螺栓。
在每次拧紧后 | 每次拧紧后都会激活禁用拧紧。在当前拧紧终止之前，操作员不能拧紧另一个螺栓。

## 拧松后允许解锁禁用的工具

- 在分配给工具所连接到的虚拟站点的常规虚拟站点配置中，将拧松时解锁工具设置为 OK 时开启或始终。

为了启用上述设置，需要满足以下条件：

- 禁用拧松参数不可设置为关或始终。

- 禁用拧松参数不可设置为与禁用拧紧相同的值。

- 使用的拧紧程序必须启用了拧松。

当工具由于禁用状态而被锁定无法进行拧紧或拧松，可通过以下输入信号解锁：

- 主站解锁 - 10005

- 禁用时解锁工具 - 10059

如果将拧松时锁定工具设置为始终，则无法通过指定的输入信号解锁禁用的工具。

## 将配置分配至虚拟站点

每个虚拟站点均有之相关的独立配置，或多个虚拟站点可以共享相同配置。为了使配置生效，需要将其分配给虚拟站点。

1. 进入虚拟站点菜单并选择要将配置分配到的虚拟站点。

2. 在一般项下，默认选择首个一般虚拟站点配置。单击配置名称。

3. 在弹出窗口中，从列表中选择所需的配置。在选择后将关闭弹出的窗口。

此部分内容

- 配置结果显示设置