# StepSync

Le funzionalità del controller, come ad esempio le strategie di serraggio a bassa reazione e le funzioni a livello di controller, richiedono licenze distribuite attraverso il sistema di gestione delle funzionalità (Functionality Management System, FMS). Nonostante sia possibile configurare le funzioni senza licenze specifiche, l'assegnazione e l'utilizzo di tali funzionalità richiede l'installazione delle licenze corrette sul controller. Fare riferimento a Licenze (FMS) per informazioni dettagliate sulle licenze.

StepSync richiede la configurazione di ToolsTalk 2.

Con la funzione StepSync è possibile collegare più controller Power Focus 6000 ed eseguire serraggi sincronizzati. Il primo controller della configurazione viene indicato come "riferimento di sincronizzazione" e gestisce la creazione di tutti i rapporti di serraggio e dati. Quindi, vengono collegati fino a 5 controller Power Focus 6000 aggiuntivi al riferimento di sincronizzazione tramite un cavo in serie Power Focus 6000 (vedere Configurazione di StepSync, hardware) e denominati "membri di sincronizzazione", consentendo solo di gestire gli utensili.

## Riferimento di sincronizzazione

Il controller di riferimento di sincronizzazione è il cervello del sistema. Esso gestisce le impostazioni di serraggio e tutti i rapporti dati. Gestisce anche la configurazione del sistema completo e la connessione a ToolsTalk e ToolsNet. Tutti gli accessori o i fieldbus sono collegati direttamente al riferimento di sincronizzazione

## Membro di sincronizzazione

Il controller del membro di sincronizzazione agisce come azionamento senza offrire funzionalità aggiuntive. La parte IT non è in esecuzione e non è possibile connettere accessori o protocolli esterni a un membro di sincronizzazione. A ciascun membro di sincronizzazione viene assegnato un numero di canale (2-64). Il numero di canale consente di identificare lo strumento e l'azionamento nella configurazione del layout hardware di ToolsTalk 2, selezionare gli elementi da includere nel serraggio in modalità sincronizzazione ed eseguire la segnalazione dei risultati. Viene anche utilizzato per gli eventi di errore, in modo da consentire l'identificazione della parte difettosa.

## Serraggi

È possibile eseguire solo programmi di serraggio Multistep. Per sincronizzare i serraggi tra ciascuno strumento, vengono utilizzati i punti di sincronizzazione. In questi punti, ciascuno strumento attenderà gli altri prima di proseguire alla fase successiva del programma di serraggio. Un programma di serraggio può contenere fino a 25 fasi (senza contare i punti di sincronizzazione). Non sono consentiti percorsi di riparazione o di terminazione. Nota: l'assegnazione dei programmi di serraggio può aver luogo solo tramite ToolsTalk 2. Il controller non consente di assegnare programmi di serraggio.

## Licenze

La funzione StepSync è una caratteristica di FMS. Solo il riferimento di sincronizzazione richiede una licenza, consentendo di trasformare qualsiasi controller Power Focus 6000 in un membro di sincronizzazione senza usare licenze aggiuntive. La licenza del riferimento di sincronizzazione è una funzionalità aggiuntiva del controller FMS.

Se viene rimossa la licenza del riferimento di sincronizzazione, non è possibile eseguire alcun serraggio in modalità StepSync. Se la connessione al server di licenza viene interrotta, la licenza continuerà a funzionare per 48 ore. Ogni ora, il controller verificherà la presenza di una licenza di riferimento di sincronizzazione valida.

Informazioni pertinenti

- Impostazione di StepSync (hardware)

In questa sezione

- Interfaccia utente di StepSync
- Configurazione di StepSync
- Impostazione di StepSync (hardware)
- Serraggi di StepSync
- Risultati di StepSync
- Segnali di StepSync
- Cassetta degli attrezzi per StepSync
- Accessori CAN di StepSync