# 프론트 엔드 구성

올바른 프론트 엔드 장착부를 사용하도록 공구를 구성해 주세요.

1. 홈 메뉴에서 공구로 이동한 다음 케이블 공구 > 프론트 엔드 구성을 차례대로 선택합니다.

2. 프론트 엔드 유형을 선택합니다.

   오픈 엔드를 선택하면 다음 매개변수를 설정할 수 있습니다.

   오픈 엔드 공구를 사용하기 전에 공구 헤드와 공구 본체가 올바르게 조립되고 구성되었는지 확인해 주세요. 그렇지 않으면 공구가 잘못된 방향으로 구동될 수 있으며 오픈 엔드 헤드의 기계적 정지 장치가 손상될 수 있습니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   모터 방향 변경 | 오픈엔드 및 클로즈드 엔드에 사용할 수 있습니다. 꺼짐: 기본값 켜짐
   조임 방향 | 시계방향(CW): 기본값 조임 방향을 시계 방향으로 설정합니다. 시계 반대 방향(CCW) 조임 방향을 시계 반대 방향으로 설정합니다.
   위치 한계(제한) | 사용자 설명서 토크 위치 지정 한계를 설정합니다. 자동: 기본값 토크 위치 지정 제한은 최대 토크의 2%로 자동 설정되지만 최소 2Nm입니다.

3. 적용을 선택하여 구성을 설정해 주세요. 공구가 다시 시작됩니다.

## 오픈 엔드 세부 조정을 수행합니다.

오픈 엔드 튜닝 기능은 오픈 엔드 기어 전면 장착부(GFA: Gear Front Attachment)로 구성된 공구에 사용할 수 있습니다. 이 기능은 결합된 공구와 확장부의 실제 기어비를 계산하고 공구에 저장합니다. 튜닝은 약 2분 정도 소요됩니다.

오픈 엔드 튜닝이 완료되면 오픈 엔드 확장부가 부탁된 상태로 공구를 교정해야 합니다.

1. 수행을 선택한 다음 공구에서 트리거를 눌러주세요.

2. 화면의 지침에 따라 오픈 엔드 조정이 완료될 때까지 공구 트리거를 누르고 유지하세요.

   - 모터 세부 조정이 성공하면 Ok 이벤트가 표시됩니다.

   - 모터 세부 조정이 성공하지 않거나 모터 세부 조정이 완료되기 전에 공구 트리거가 해제되면 NOK 이벤트가 표시됩니다.