# Start Werkzeuge - 10028

Durch ein aktives Signal wird das Werkzeug gestartet (der Standardbetriebsmodus ist Verschrauben). Sobald das Signal inaktiv wird, muss das Werkzeug gestoppt werden. Verwendet in Verbindung mit Signal Auswahl Lösen - 10029.

Name in SoftSPS: START_DRIVE_CONTINIOUS

Signaltyp | Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | --- | ---
Status | Boolesche Instanz | 1 | 1

## Geräte

- Feldbus: TRUE

- Leuchtbox: FALSE

- Interne E/A: TRUE

- Bedienpult: TRUE

- Werkzeugfunktionen: FALSE

- ST-Selektor: FALSE

- Signalsäule: TRUE

- TLS-Tag: FALSE

- E/A-Erweiterung: TRUE