# StepSync 구성

하드웨어 설정을 수행하기 전에 Sync 참조와 모든 Sync 멤버의 구성을 완료해야 합니다.

## Sync 참조 구성

1. 컨트롤러 메뉴를 선택한 다음, StepSync 탭을 선택하세요.

2. StepSync 섹션에서 동기화 안함을 선택하세요.

   Step Sync 모드 창이 나타납니다.

3. Sync 참조를 선택하세요.

   Step Sync 모드 창이 닫힙니다.

4. 적용을 선택하세요.

   컨트롤러가 재부팅되고 일반 Power Focus 6000 GUI의 단순화된 버전인 StepSync 구성으로 부팅됩니다.

## StepSync 사용

StepSync를 작동하려면, Sync 참조에서 활성화해야 합니다. StepSync를 활성화하는 2가지 방법:

1. I/O 신호 Enable Operation(10055)을 High로 설정하거나 또는

2. Sync 참조에서, 구성으로 이동, 그 다음 일반 가상 스테이션 탭으로 이동하고 해당 구성에 대한 편집을 클릭하세요. 그 다음, 고정 스테이션 필드에서, 자동 사용 을 항상으로 설정하세요.

StepSync가 활성화되어 있지 않은 경우, 런타임시 사용자에게 "시작할 수 없습니다. 사용 신호가 약합니다"라는 오류 메시지가 표시됩니다.

## Sync 멤버 구성

1. 컨트롤러 메뉴를 선택한 다음, StepSync 탭을 선택하세요.

2. StepSync 섹션에서 동기화 안함을 선택하세요.

   Step Sync 모드 창이 나타납니다.

3. Sync 멤버를 선택합니다.

   Step Sync 모드 창이 닫힙니다.

4. 채널 필드에서, 채널 번호를 선택하여 Sync 멤버의 채널 번호를 설정하세요. 그 다음, Sync 멤버에 적합한 채널을 선택하세요.

   동일한 설정에서 Sync 멤버의 채널 번호는 고유한 숫자이어야 합니다.

5. 적용을 선택하세요.

   컨트롤러는 재부팅되며 Sync 멤버의 채널 번호만 표시하는 Sync 멤버 구성으로 부팅됩니다.

## 일반 Power Focus 6000 모드로 다시 전환 (StepSync 종료)

1. PF6 FlexSystem 메뉴를 선택한 다음, StepSync 탭을 선택하세요.

2. StepSync 섹션에서, Sync 참조를 선택하세요.

   Step Sync 모드 창이 나타납니다.

3. 동기화 안함을 선택하세요.

   Step Sync 모드 창이 닫힙니다.

4. 적용을 선택하세요.

   컨트롤러가 재부팅되고 일반 구성으로 부팅됩니다.