# Esportazione di "tutte le informazioni sul controller"

È possibile esportare la configurazione del controller, le impostazioni, i risultati e gli eventi per ulteriori elaborazioni. Parte dell'esportazione viene eseguita dallo strumento cablato e dagli strumenti wireless collegati.

Tutti i dati inclusi nell'esportazione vengono archiviati in un file "PFExport_<nome IAM>_<data_e_ora (il valore più basso visualizzato per l'ora sono i secondi)>.tar.gz", che include i seguenti file e directory:

- "PFExport_<data_ora>_Results.csv": tutti i risultati disponibili

  I risultati vengono esportati in un file di testo in formato CSV. L'ultimo risultato eseguito è il primo presente nel file CSV.

  È possibile esportare le seguenti informazioni sui risultati per serraggi e allentamenti:

Informazioni sui risultati | Power Focus 6000: programmi di serraggio | Power Focus 6000: programmi multistep | StepSync
--- | --- | --- | ---
Numero d'identità | - | - | X
Tipo di serraggio | X | X | X
Nome della stazione virtuale | X | X | X
VIN (stringa di identificazione) | X | X | X
Numero identificativo selezionato | X | X | X
Data e ora | X | X | X
Identificatore dello strumento univoco | X | X | -
Nome della sequenza lotto | X | X | -
Contatore sequenza lotto | X | X | -
Conteggio lotti | X | X | -
Nome bullone | - | - | X
Stato totale | - | - | X
Informazioni sullo stato totale | - | - | X
Stato | X | X | X
Informazioni sullo stato | X | X | X
Nome della modalità | - | - | X
Programma di serraggio/nome multifase | X | X | X
Errore di arresto | - | X | X
Errori | - | X | X
Errore fase | - | X | X
Canale | - | - | X
Coppia target (Nm) | X | X | -
Coppia finale (Nm) | X | X | X
Angolo target (gradi) | X | X | -
Inizio angolo finale (Nm) | X | X | X
Angolo finale (gradi) | X | X | X
Angolo di avvitatura (gradi) | X | - | -
Fattore di correlazione coppia residua | X | X | -
Tempo trascorso (s) | - | X | X
Limite angolo basso (gradi) | X | X | X
Limite angolo alto (gradi) | X | X | X
Limite inferiore coppia (Nm) | X | X | X
Limite superiore coppia (Nm) | X | X | X
Numero di impulsi | X | - | -
Corrente all'arresto (A) | X | X | X
Compensazione TrueAngle (gradi) | X | X | -
Tempo per avvitamento completo (ms) | X | - | -
Tempo per coppia finale (ms) | X | - | -
Testo target | X | X | -
Dati relativi al passaggio | - | X | X
Coppia di autofilettatura | X | X | X
Coppia prevalente | X | X | X
Grilletto dell'angolo di avvitatura | X | X | X

Il delimitatore di campo e il formato del numero dipendono dalle impostazioni della lingua:

Lingua | Data/ora | Delimitatore di campo | Formato numero
--- | --- | --- | ---
Inglese (en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
Ceco (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Tedesco (de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Spagnolo (es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Francese (fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Coreano (ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
Italiano (it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Giapponese (ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
Portugese (pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Russo (ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Svedese (sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
Cinese (zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

Per PF6000-StepSync, tutti i risultati disponibili si trovano nel file denominato "PFExport_<data_ora>_Results.csv.zip".

- "PFExport_<data_ora>_Events.csv": tutti gli eventi disponibili

  Le seguenti informazioni sugli eventi vengono esportate in un file di testo in formato CSV:

  - Gravità

  - Data

  - Ora

  - Codice

  - Descrizione

  - La stazione virtuale che ha attivato l'evento (esportata solo per il PF6000 portatile)

  - Carrier (esportato solo per PF6000-StepSync)

  - Canale (esportato solo per PF6000-StepSync)

- "/settings": impostazioni e configurazioni (utilizzate da Importa)

Per le impostazioni e configurazioni esportate dal Fieldbus:

- Configurazione generale del Fieldbus (compreso l'indirizzo IP)

- Configurazione fieldbus

- Mappatura Fieldbus (mappatura stazione virtuale su ProcessDataFrame)

- "jsonConfigurations.zip". I programmi di serraggio e allentamento multifase vengono esportati come file .json (da utilizzare con MID2500)

- "atlas_sys_d.zip": file di registro dall'applicazione Drive

- "atlas_sys_i.zip": file di registro dall'applicazione IT

- "atlas_protocol_log.zip": file di registro degli adattatori di protocollo esterni

- "ExportInfo.txt": documento di testo contenente informazioni su IAM e controller

- "atlas_plc.zip": configurazione del PLC

- "licenseInformation.zip": informazioni sulla licenza e sulle funzionalità del sistema

## Come esportare "tutte le informazioni sul controller"

1. Nella vista Home, selezionare la scheda Controller. Quindi, sul lato sinistro, selezionare la scheda Esporta/Importa.

2. Nella finestra Esporta, aprire il menu a discesa e selezionare Tutte le informazioni del controller.

3. Nella finestra Esporta, selezionare Esporta.
   Al termine del processo di esportazione, una finestra a comparsa di esportazione conferma il completamento del processo.
   Viene scaricato automaticamente un file PF/IXBExport_<nome IAM>_<data_ora>.tar.gz.