# StepSync Verschraubungen

Die einzigen Programme, die zusammen mit StepSync verwendet werden können, sind Multistep Verschraubungsprogramme. Zur Synchronisation zwischen den Werkzeugen innerhalb des Setups werden Synchronisierungspunkte verwendet. An diesen Punkten warten die Werkzeuge aufeinander, bevor sie den nächsten Schritt in dem Multistep-Verschraubungsprogramm ausführen. Beachten Sie, dass die Zuweisung von Verschraubungsprogrammen auf verschiedene Werkzeuge nur in ToolsTalk 2 erfolgen kann.

Beispiel eines Multistep-Verschraubungsprogramms für StepSync

A | Synchronisierungspunkt

Ein Verschraubungsprogramm kann maximal 25 Stufen beinhalten (ohne Synchronisierungspunkt).

Verfügbare Stufen

- Verschrauben bis Winkel

- Verschrauben bis Drehmoment

- Anziehen bis Drehmoment plus Winkel

- Verschrauben bis DynaTork

- Warten

- Stecknuss-Freigabe

- Anziehen bis Drehmoment oder Winkel

- Lösen bis Winkel

- Lösen bis Drehmoment

- Eindrehen

- Verschrauben bis Steckgrenze M2

- Verschrauben bis Steckgrenze

- Anziehen auf Drehmoment oder Winkel

- Gewindeschneiden bis Drehmoment

- Eingriff

Verfügbare Überwachungen

- Winkel

- Spitzenmoment

- Abschalt-Drehmoment

- Drehmomentverhältnis und Abweichung

- Drehmoment im Winkelfenster

- Drehmoment nach Anzeige hoch

- Drehmoment nach Anzeige niedrig

- Winkel von Streckgrenze

- Sicherungsmoment

- Abschaltstrom

- Winkel nach Gewindeschneiden

- Spitzendrehmoment nach Gewindeschneiden

- Haft-Gleit-Erkennung

- Zeit

Verfügbare Stufeneinschränkungen

- Maximales Drehmoment

- Höchstwinkel

- Gewindeausriss

- Aufhebendes Drehmoment

- Drehmomentgradient

- Drehmoment in Winkelansicht

- Abweichung Drehmoment versus Strom

Reparaturmanagement

Wenn auf Aus gesetzt:

Maßnahme bei Fehler | Beschreibung
Alle beenden | Alle Kanäle beenden die Verschraubung und melden den Status NIO. Die Verschraubung, bei der kein Fehler vorlag, meldet die zusätzliche Information Durch andere Schraube abgeschlossen.
Weiter OK | Alle ausgefallenen Kanäle beenden die Verschraubung mit dem Status NIO. Die verbliebenen Kanäle fahren mit dem Rest des Verschraubungsprogramms fort.

Wenn auf Ein gesetzt:

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Max. Anzahl fehlgeschlagener Stufen | Gibt die maximale Anzahl einzelner Stufen an, welche während einer Verschraubung fehlerhaft sein dürfen. Dabei ist es egal, ob die gleiche Stufe mehr als ein Mal fehlschlägt, sie zählt trotzdem nur als eine fehlgeschlagene Stufe. Ist keine Anzahl festgelegt, kann eine unbegrenzte Zahl von Stufen fehlschlagen.
Aktivität bei Überschreiten | Legt die Aktivität fest, wenn Maximale Anzahl fehlgeschlagener Stufen überschritten wird.
Aktivität bei NIO während Reparatur | Legt die Aktivität fest, wenn ein neuer Fehler (NIO) während der laufenden Reparatur erkannt wird.