# Fuente de activación

Utilice la fuente de arranque de la herramienta para establecer cómo encender la herramienta. El valor predeterminado es Gatillo solo.

La Fuente de activación solo está disponible para ciertos tipos de herramientas.

Opciones para la fuente de arranque:
Fuente de activación | Descripción
--- | ---
Gatillo solo | Pulse el gatillo de la herramienta para iniciar el apriete.
Gatillo O Pulsador | Pulse el gatillo de la herramienta o presione la herramienta contra la junta para comenzar el apriete.
Gatillo Y Pulsador | Pulse el gatillo de la herramienta y presione la herramienta contra la junta para comenzar el apriete.
Pulsación solo | Presione la herramienta contra la junta para comenzar el apriete.
Entrada digital | Dispone de una señal que utiliza la entrada digital para activar el inicio del apriete.
Gatillo de seguridad | Dos gatillos (como un gatillo y una pulsación) activados con una separación no superior a 500 ms para iniciar el apriete.