# Erste Steuerung mit angeschlossenem Notaus-Schalter

Anschluss für Notaus-Schalter: Phoenix, 6-polige Leisten, Abstand 3,5 mm

E/A-Kabelanschluss für den Not-Aus-Schalter: Molex Micro-Fit, 5-polig

Es gilt folgende Pin-Konfiguration:
Pin | Verwendung |
--- | --- | ---
1 | Nicht verwenden | Anschlüsse für die erste Steuerung
2 | Nicht verwenden
3 | Bringen Sie einen Notaustaster zwischen Pin 3 und Pin 4 an.
4 | Siehe Pin 3.
5 | Bringen Sie einen Notaustaster zwischen Pin 5 und Pin 6 an.
6 | Siehe Pin 5.
7 | Bringen Sie eine Brücke zwischen Pin 7 und Pin 8 an.
8 | Siehe Pin 7.
9 | Nicht verwenden
10 | Nicht verwenden