# Konfiguration av dubbla givare

Finns för FlexSystem och StepSync.

Dubbel givare | Beskrivning
--- | ---
Obligatoriskt dubbelmoment | Om det anslutna verktyget måste ha dubbla momentgivare (som inte är inaktiverade) för att kunna köra en åtdragning.
Obligatorisk dubbelvinkel | Om det anslutna verktyget måste ha dubbla vinkelgivare (som inte är inaktiverade) för att kunna köra en åtdragning.
Sekundär moment i graf | Om värdena från den sekundära momentgivare ingår i spårningen.
Sekundär vinkel i graf | Om värdena från den sekundär vinkelgivaren ingår i spårningen.
Aktivera dubbelmomentbegränsning | Om den dubbla momentgivarens begränsning är aktiv.
Maximal momentskillnad | Gränsvärde vid begränsning av dubbel momentdifferens.
Aktivera dubbelvinkelbegränsning | Om begränsning av dubbel vinkelgivare är aktiv.
Maximal vinkelskillnad | Gränsvärde vid begränsning av dubbel vinkeldifferens.