# 工具配置

在配置 > 工具配置菜单中，可以配置工具上可用的附件功能。

根据工具类型的不同，将提供不同的功能。

## 在工具上配置附件功能

1. 选择按工具类型过滤。然后，选择必要的工具。

2. 选择编辑以配置必要的功能。

   不得删除指定给虚拟站点的配置。

3. 如果可用，请通过选择相关框来配置工具 LED、功能按钮、蜂鸣器和方向开关。
   每个框显示一个与特定功能的编号相对应的数字（例如，1 对应于工具 LED，2 对应于功能按钮，3 对应于蜂鸣器，4 对应于方向开关）。

4. 如果可用，请根据客户需求配置常规设置、启动条件和附件总线。

## 常规设置

可以在一般设置部分设定工具一般设置。

参数 | 说明 | 默认值
--- | --- | ---
停机超时 | 确定工具是否在设定的不活动时间后关闭电源。 | 开启
<停机超时> | 如果“不活动超时”设置为“开”，则它设置关机前的分钟数。 | 120 min
前置 LED | 设置前置 LED（工具触发器上方）的行为。仅适用于无线工具。 设置为关闭时，按下触发器时前置 LED 不会点亮。 | 开启
释放触发器之后的持续时间 | 设置工具触发器被释放之后前置 LED 持续点亮的时间（秒）。 对于有线工具，前置 LED 在工具触发器被按下之后会点亮 10 秒。 | 0 秒
轨迹 | 启用拧紧的图形表示。 如果是多步骤程序，追踪始终从触发器被按下时开始。 对于无线工具，选择按下触发器或旋入完成进行跟踪。 | 关闭
TAG 检查 | 在工具上启用 TAG 检查。如果程序随附的 TAG 与插入 STwrench smartHEAD 的 TAG 不同，则工具被锁定。 TAG 检查仅适用于 STwrench 或在验证工具配置时未选择任何工具时可用。 | 关闭
TAG 选择 | 用于通过使用批次序列/来源拧紧/来源批次选择拧紧程序/批次或批次序列。 拧紧程序/批次或批次序列的 TAG 编号配置为与插入 STwrench smartHEAD 的 TAG 的编号相对应。 在 STwrench 显示屏上，通知操作员为插入 STwrench smartHEAD 的 TAG 选择了哪个拧紧程序/批次或批次序列。 TAG 选择仅适用于 STwrench 或在验证工具配置时未选择任何工具时可用。 | 关闭

相关信息

- TAG 检查
- TAG 选择

此部分内容

- 工具 LED 的配置
- 功能按钮配置
- 蜂鸣器配置
- 方向开关配置
- 启动条件配置
- 附件总线配置
- 双传感器配置
- 开放端配置