# 目標トルク - 30100

実行された締付けの目標トルクを表示する信号。

最後のステップの [ステップカテゴリ] を [最終] に設定します。STセレクターは、最後のステップにトルクターゲットがある場合にのみターゲットトルクを表示します。

SoftPLCでの名前 ：STSELECTOR_TARGET_TORQUE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 整数 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：FALSE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE