# Configurazione utensile

Nel menu Configurazioni> Configurazione utensile è possibile configurare le funzioni accessorie disponibili sull'utensile.

Sono disponibili diverse funzioni, a seconda del tipo di utensile.

## Configurazione delle funzioni degli accessori dell'utensile

1. Selezionare Filtra per tipo di utensile. Quindi, selezionare l'utensile richiesto.

2. Selezionare Modifica per configurare le funzioni richieste.

   Una configurazione assegnata a una stazione virtuale non può essere cancellata.

3. Se disponibile, configurare i LED degli utensili, il pulsante funzione, il cicalino e l'interruttore di direzione selezionando la casella relativa.
   Ciascuna casella contiene un numero corrispondente a quello della funzione specifica (es. 1 corrisponde ai LED dell'utensile, 2 al pulsante funzione, 3 al cicalino e 4 all'interruttore di direzione).

4. Se possibile, configurare le impostazioni generali, la condizione iniziale e il bus accessori in base alle esigenze del cliente.

## Impostazioni generali

Le impostazioni generali per lo strumento possono essere impostate nella sezione Impostazioni generali.

Parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Timeout per inattività | Stabilisce se l'utensile deve disattivare l'alimentazione dopo un determinato periodo di inattività o meno. | On
<Timeout per inattività> | Se il timeout di inattività è impostato su Attivo, imposta il numero di minuti prima dell'arresto. | 120 min
LED frontale | Imposta il comportamento del LED frontale (oltre il rilascio del grilletto). Disponibile solo per gli utensili wireless. Se impostato su Off, il LED anteriore non si accenderà quando si preme il grilletto. | On
Durata dopo il rilascio del grilletto | Imposta il tempo in cui il LED anteriore resta acceso dopo il rilascio del grilletto (in secondi). Per gli utensili cablati, il LED anteriore viene acceso per 10 secondi dopo la pressione del grilletto degli utensili. | 0 sec
Traccia | Abilita la rappresentazione grafica del serraggio. Per programmi di multistep, la traccia è sempre attiva dalla Pressione del grilletto. Per gli utensili wireless, selezionare Grilletto premuto o Avvitamento completo per creare la traccia. | OFF
Controllo TAG | Abilita il controllo TAG sull'utensile. Quando il controllo TAG è abilitato su Power Focus 6000 e su STwrench, l'utensile si blocca se il TAG fornito con il programma non è uguale a quello inserito in STwrench smartHEAD. Il controllo TAG è disponibile solo per STwrench o quando non viene selezionato alcun utensile durante la convalida della configurazione dell'utensile. | OFF
Selezione TAG | Consente di selezionare un programma di serraggio/lotto o sequenza lotto utilizzando sequenza lotto/serraggio sorgente/lotto sorgente. Il programma di serraggio/sequenza lotto o lotto dispone di un numero di TAG configurato e corrispondente al numero TAG inserito in STwrench smartHEAD. Sul display di STwrench, l'operatore viene informato sul programma di serraggio/sequenza lotto o lotto selezionato per il TAG inserito in STwrench smartHEAD. La selezione TAG è disponibile solo per STwrench o quando non viene selezionato alcun utensile durante la convalida della configurazione dell'utensile. | OFF

Informazioni pertinenti

- Controllo TAG
- Selezione TAG

In questa sezione

- Configurazione dei LED dell'utensile
- Configurazione del pulsante funzione
- Configurazione del cicalino
- Configurazione dell'interruttore di direzione
- Configurazione della condizione iniziale
- Configurazione del bus accessori
- Configurazione dei trasduttori doppi
- Configurazione dell'estremità aperta