# 在虚拟站点中配置协议窗口

在虚拟站点菜单中的协议选项卡下，您会找到可用通信协议的列表，具体视当前使用的许可证而定。Open Protocol 适用于所有许可证。

要访问 ILM Protocol 功能，请参阅 ILM Adapter 用户指南。

要通过 Open Protocol 访问功能，须定义各虚拟站点的唯一端口。

1. 将 Open Protocol 开关设为开启。

2. 输入服务器端口号。

3. 输入通信超时值，以秒为单位（15~60 之间）。

4. 输入 PLC 索引值（1~6 之间）。

   PLC 索引用于映射共享内存中要写入 Open Protocol 命令的位置。默认值为 1，但可以输入数值 1 到 6。

5. 当与客户连接丢失时，选择要应用的操作。

   当出现连接错误时，断开设置会控制应用的操作：

   - 无 - 拧紧程序如常继续。

   - 锁定工具 - 工具在正常完成当前拧紧操作后锁定。

   - 未分配任务 - 在完成进行中任务后终止拧紧。但不适用于常规拧紧程序或批次序列，其中将在完成操作后删除任务。

   - 始终锁定工具 - 工具在完成当前拧紧操作后锁定，无论结果如何。

6. 使用旧计数器

   旧有计数器设置对序列中所有拧紧的次数进行计数，并将该次数输出到二次系统。如要启用该设置，将使用旧有计数器设为是。

7. MID0015 Echo 选择的识别编号

   如果 MID0015 Echo 选择的识别编号设为是，则此设置允许响应在 MID0015 PSET_SELECTED 中选择的识别编号值。否则，将发送实际的拧紧程序 ID。

8. MID2500 拧紧程序

   使用此设置，可以从列表中选择 MID2500 拧紧程序。

9. 准备就绪后，点击或选择应用。

由于 SoftPLC 索引的默认值始终为 1，并且未检查它是否正在使用中，因此您可能已配置了系统，以便在添加虚拟站点时多次配置相同的索引。在这种情况下，Soft PLC 将无法确定传入 MID 来自哪个虚拟站点。