# Identifiant reçu 4 - 195

Signal correspondant à la quatrième chaîne configurée dans la chaîne Lot source.
Le signal Chaîne d'identifiant active 4 est envoyé dans l'ordre où les chaînes/identifiants sont reçus par le système dès qu'une chaîne a été reçue. S'il est exécuté dans l'ordre forcé, il est dans l'ordre configuré, mais s'il est exécuté dans l'ordre libre, 4 peut ne pas correspondre à la quatrième chaîne configurée, mais à la quatrième chaîne reçue.
La chaîne est la chaîne brute reçue et n'a pas la « position sauvegardée » appliquée.
Envoyée uniquement lorsque la chaîne Lot source est en cours d’exécution.

Nom dans SoftPLC : RECEIVED_IDENTIFIER_4

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | État | Chaîne | 8 | 800
IdentifierU32 | État | Chaîne | 8 | 800

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX