# Konfigurera protokollfönster i en virtuell station

Under fliken Protokoll i menyn Virtuell station, hittar du en lista över tillgängliga kommunikationsprotokoll, beroende på aktuell licens. Open Protocol är tillgängligt för alla licenser.

Uppgift om åtkomst till ILM Protocol -funktionerna hittar du i ILM Adapter -bruksanvisningen.

För att få tillgång till funktionalitet genom Open Protocol måste en unik port definieras för varje Virtuell station.

1. Sätt omkopplaren Open Protocol till läge På.

2. Ange nummer för Serverport.

3. Ange värde för Kommunikationstimeout i sekunder, mellan 15 och 60.

4. Ange värde för PLC-index från 1 till 6.

   PLC-index används för att kartlägga var i det delade minnet kommandona för Open Protocol ska skrivas. Standardvärdet är 1, men det är möjligt att skriva in värden mellan 1 till 6.

5. Välj vilken åtgärd som ska tillämpas när anslutningen till klienten förloras.

   Inställningen Koppla ur, kontrollerar den åtgärd som ska tillämpas när ett anslutningsfel uppstår:

   - Ingen – Åtdragningsprogrammet fortsätter normalt.

   - Lås verktyg – Verktyget låses normalt efter avslutad aktuell åtdragning.

   - Tilldela inte uppgift – Åtdragningen avslutas efter den pågående uppgiften. Med undantag för vanliga åtdragningsprogram eller Batchsekvenser där uppgiften kommer att tas bort efter det är klart.

   - Lås alltid verktyg – Verktyget låses efter avslutad aktuell åtdragning, oavsett resultat.

6. Använd äldre räknare

   Inställningen för Äldre räknare registrerar alla åtdragningar i en sekvens och skickar denna siffra till sekundära system. Du aktiverar denna inställning genom att ange Använd äldre räknare till Ja.

7. MID0015 Echo valt identifieringsnummer

   Inställningen möjliggör svar med valt identifieringsnummer i MID0015 PSET_SELECTED om MID0015 Echo har ett värde inställt på Ja. I annat fall skickas ID för det aktuella åtdragningsprogrammet.

8. Lossningsprogram MID2500

   Den här inställningen ger dig möjlighet att välja ett MID2500 lossningsprogram från listan.

9. Tryck på eller välj Verkställ när du är klar.

Eftersom standardvärdet för SoftPLC Index alltid är 1 och inga kontroller utförs för att se om det fortfarande används finns det en risk att du kan konfigurera systemet så att samma index konfigureras flera gånger när virtuella stationer läggs till. I detta fall kommer Soft PLC inte att kunna avgöra från vilken virtuell station ett inkommande MID kommer.