# Identifiant de passage - 104

Signal de sortie pour l'envoi d'une chaîne scannée depuis un scanner vers un dispositif externe.

Nom dans SoftPLC : BARCODE_ID_PASSTHROUGH

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Chaîne | 8 | 800

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX