# 实时结果

实时结果弹出窗口显示来自控制器上不同虚拟站点的结果，上部四个窗格，下部四个窗格。这是因为可针对同一个虚拟站点选择两个不同的结果视图同一时间显示。

选择结果面板打开一个窗口，您可以通过单击结果窗口侧面的箭头来查看不同的结果视图。

## 结果视图 - 数字

第一个窗口显示结果数字。

指向并点击图片以查看更多信息：

A | 虚拟站点名称
B | 批次序列名称
C | 顺序中的批次 OK 批次为绿色。 正在进行批次为黄色。 NOK 批次为红色。
D | 批次中的拧紧 OK 拧紧为绿色。 正在进行拧紧为黄色。 NOK 拧紧为红色。
E | 结果状态 NOK 拧紧会给出未成功拧紧的详细状态。
F | 目标扭矩/角度
G | 拧紧程序名称
H | 顺序中已完成的批次数目
J | 批次中已完成的拧紧次数
K | 拧紧结果

## 结果视图 - 高-低结果

该图示显示结果是高于、低于设定限值还是在设定的限值范围内。

指向并点击图片以查看更多信息：

A | 图示显示拧紧结果相对于给定的拧紧程序限值是过高还是过低。扭矩值。
B | 结果状态
C | 角度值

如果拧紧 NOK，则会给出详细的原因。

## 结果视图 - 扩充结果

扩充结果视图会显示一些额外的拧紧结果。

第二个视图始终显示标识符(VIN)。如果第一个屏已被参数占满，则其余参数显示在第二屏中。

## 结果视图 - 标识符字符串

结果视图显示多个条形码扫描中包含的标识符字符串。

## 结果视图 - 跟踪

在绘制图结果视图中，可更好地了解拧紧行为，以对拧紧程序进行调整。根据拧紧策略，绘制图将显示不同的拧紧参数。

跟踪结果能够以两种不同的图形呈现：扭矩/时间和扭矩/角度。

## 结果视图 - 结果报告器

列表显示了来自结果报告器的值。如果为程序监视器/限制定义了结果报告器，则报告该监视器/限制中的值。如果没有为程序监视器/限制定义结果报告器，则将报告来自主路径中最新执行的结果报告器的值。

如果在程序中定义了多个相同类型的报告者，则评估顺序为：

1. 程序监视器/程序限制结果报告。

2. 主路径中最后执行步骤的监视器/限制结果报告。

相应结果报告器设置的最高级别多步结果的值：

- 结果报告器最终角度设置的最终角度

- 结果报告器最终扭矩设置的最终扭矩

- 结果报告器当前设置的当前

此部分内容

- 查看协议状态