# Konfigurácia predného konca

Nakonfigurujte nástroj tak, aby používal správny predný nadstavec s prevodom.

1. V menu Domov prejdite na Nástroj a vyberte Káblový nástroj > Konfigurácia predného konca.

2. Vyberte Typ predného konca.

   Ak je vybratý Otvorený koniec, nastaviť sa môžu nasledujúce parametre.

   Pred použitím nástroja s otvoreným koncom sa uistite, že hlava nástroja a telo nástroja boli správne namontované a nakonfigurované V opačnom prípade môže ísť nástroj nesprávnym smerom a môže dôjsť k poškodeniu mechanického dorazu v hlave s otvoreným koncom.

   Nastavenia | Popis
   --- | ---
   Obrátiť smer motora | K dispozícii pre Otvorený koniec a Zatvorený koniec. Vyp: Predvolené ZAP
   Smer uťahovania | CW: Predvolené Smer uťahovania nastavený v smere hodinových ručičiek. CCW Smer uťahovania nastavený proti smeru hodinových ručičiek.
   Polohovací limit | Manuálne nastavenie Nastavte polohovací limit momentu. Auto: Predvolené Polohovací limit momentu automaticky nastavený na 2 % maximálneho momentu, ale aspoň 2 Nm.

3. Na nastavenie konfigurácie vyberte Použiť. Nástroj sa reštartuje.

## Vykonať ladenie otvoreného konca

Funkcia ladenia otvoreného konca je k dispozícii pre nástroje nakonfigurované s otvoreným predným nadstavcom s prevodom (GFA). Funkcia vypočíta skutočný prevodový pomer kombinácie nástroja aj nadstavca a uloží ho do nástroja. Vykonanie ladenia trvá približne dve minúty.

Po dokončení ladenia otvoreného konca sa nástroj musí nakalibrovať s otvoreným nadstavcom.

1. Vyberte Vykonať a potom stlačte spúšť na nástroji.

2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a spúšťač nástroja držte stlačený, kým sa nedokončí ladenie otvoreného konca.

   - Ak bolo ladenie otvoreného konca úspešné, zobrazí sa udalosť OK.

   - Ak ladenie otvoreného konca nebolo úspešné, alebo spúšťač nástroja bola pred ukončením ladenia uvoľnený, zobrazí sa udalosť NOK.