# 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 켜짐/실시간 결과에 Prt 보정 값 표시: 켜짐

## 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 켜짐

실시간 결과 창에는 프리베일링 토크 보정 값이 포함된 최종 토크가 표시됩니다

eHMI 및 ST 선택기가 켜져있고 구성된 경우 프리베일링 토크 보정 값이 포함된 최종 토크가 표시됩니다.

## 실시간 결과에 프리베일링 토크 보정 값 표시: 켜짐

실시간 결과 창에는 관련 보정 아이콘()과 함께 프리베일링 토크 보정 값이 표시됩니다.

보정 값이 여러 개인 경우, 사용 가능한 마지막 단계에 적용된 보정 값이 표시됩니다.

프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시 및 실시간 결과에 프리베일링 토크 보정 값 표시 스위치는 다음 사항에 영향을 주지 않습니다:

- ToolsNet 및 ToolsTalk로 전송되는 최종 토크 값: 프리베일링 토크 보정 값이 포함된 최종 토크 값은 항상 ToolsNet 및 ToolsTalk로 전송됩니다.

- 최종 토크 값은 결과 기록과 함께 표시됩니다.

- 실시간 및 결과 기록을 기반으로 한 추적.

- 오픈 프로토콜 메시지의 값.

- 신호.

- 프로토콜 어댑터.

관련 정보

- 저장된 결과