# A - Angle

Outils
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA

Ce dispositif de surveillance d’une étape mesure l’angle maximum atteint au cours de la surveillance et vérifie qu’il se trouve entre la Limite haute et la Limite basse.

La mesure d’angle commence au début de la surveillance ou, si spécifié, au moment où le couple dépasse le Couple de déclenchement pour la première fois au cours de la surveillance.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Condition d'arrêt | Il indique où se termine la mesure de l'angle : Fin Point final utilisé : l'angle à la fin de la surveillance. Couple de crête Point final utilisé : l’angle au point où le couple le plus élevé a été atteint pendant la surveillance. Coupure Point final utilisé : l’angle au point de coupure de l’étape. Crête Point final utilisé : l’angle le plus élevé atteint pendant la surveillance. | Coupure
Couple de déclenchement | La mesure d'angle démarre avec ce déclenchement. Limite minimum : doit être >= 0 Limite maximum : doit être < Couple maxi. de l'outil | Non défini
Limite basse | Angle le plus faible acceptable. Limite minimum : doit être >= 0 Limite maximum : doit être < 9 999 999 et < Limite haute | Non défini
Limite haute | Angle le plus haut acceptable. Limite minimum : Doit être > 0 et > Limite basse Limite maximum : doit être < 9 999 999 | Non défini

## Valeurs des résultats

- Angle mesuré : l'angle mesuré par le dispositif de surveillance.

Pointez et cliquez sur l'image pour voir plus d'informations :
Dispositif de surveillance d'étape Angle - Condition d'arrêt Fin

A | Point de coupure | D | Limite haute d'angle
B | Déclenchement couple | E | Angle mesuré
C | Limite basse d'angle | F | Étape

Pointez et cliquez sur l'image pour voir plus d'informations :
Dispositif de surveillance d'étape Angle - Condition d'arrêt Couple de crête

A | Couple de crête | E | Limite haute d'angle
B | Point de coupure | F | Angle mesuré
C | Déclenchement couple | G | Étape
D | Limite basse d'angle |  |

Pointez et cliquez sur l'image pour voir plus d'informations :
Dispositif de surveillance d'étape Angle, Condition d'arrêt Coupure

A | Point de coupure | D | Limite haute d'angle
B | Déclenchement couple | E | Angle mesuré
C | Limite basse d'angle | F | Étape

Pointez et cliquez sur l'image pour voir plus d'informations :
Dispositif de surveillance d'étape Angle - sans Déclenchement couple et avec condition d'arrêt Crête

A | Point de coupure | D | Angle mesuré
B | Limite basse d'angle | E | Étape n-1
C | Limite haute d'angle | F | Étape n