# Mounting Kit for ETD MT

# Дополнение к инструкции

# Установка монтажного комплекта

1. Убедитесь, что адаптер направлен в соответствии с рисунком, затем наденьте его на инструмент.

2. При необходимости прикрепите два винта. Затяните адаптер слабо, лишь до плотного прилегания.

3. Установите универсальный держатель инструмента на рычаг SMS.

4. Установите инструмент и адаптер в универсальный держатель инструмента.

   Затяните два винта на универсальном держателе инструмента, пока инструмент не будет надежно закреплен.

## Относится к: