# Installation des Montagesatzes

1. Stellen Sie sicher, dass der Adapter gemäß der Abbildung ausgerichtet ist, und schieben Sie ihn anschließend über das Werkzeug.

2. Bringen Sie gegebenenfalls die beiden Schrauben an. Ziehen Sie diese äußerst lose fest, sodass sie gerade so anliegen.

3. Bringen Sie den Universal-Werkzeughalter am SMS-Arm an.

4. Bringen Sie das Werkzeug und den Adapter am Universal-Werkzeughalter an.

   Ziehen Sie die beiden Schrauben am Universal-Werkzeughalter fest, bis das Werkzeug sicher befestigt ist.

## Gilt für: