# Instalowanie zestawu montażowego

1. Adapter należy umieścić zgodnie z ilustracją, a następnie nasunąć go na narzędzie.

2. W razie konieczności użyć dwóch wkrętów. Dokręcić je bardzo lekko, do pierwszego oporu.

3. Zamocować uniwersalny uchwyt narzędziowy do ramiona SMS.

4. Zamocować narzędzie i adapter do uniwersalnego uchwytu narzędziowego.

   Dokręcić dwa wkręty w uniwersalnym uchwycie narzędziowym, aż narzędzie będzie mocno przymocowane.

## Dotyczy: