# 安装 SSL 证书

Smart AMS 能够使用安全套接字层 (SSL) 协议来确保网络上计算机之间发送的数据的安全性。建议您使用您自己的根证书。

您也可以使用 Smart AMS 生成的 SSL 证书。它将要求网络上的每台计算机都在受信任的根证书存储中安装 SSL 证书的副本。

## 使用您自己的证书

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Manager 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Manager 地址。
  示例地址：https://localhost:6394。安装 Smart AMS 时选择端口号。默认为 6394。确保将本地主机替换为安装了 Error Proofing License Manager 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到证书设置部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。在屏幕较小的移动设备上，选择页面右上角的用户名，然后选择证书设置。

  选择高级前往更新 SSL 设置页面。

  在更新 SSL 设置页面上，使用 "+” 和 "-” 按钮添加或移除项目。

- 选择根证书标题右侧的 "+”，然后上传证书文件。

- 完成操作后，选择更新。

根证书列表：选择要与 Smart AMS 一起使用的根证书。

续订周期数字调控框：指定证书续期的月数。

主 CN 字段：要用于 SSL，证书必须具有与主机名匹配的 CN（通用名称）。使用添加按钮添加备选 CN。

## 使用 Smart AMS 生成的证书

如果您想使用 Smart AMS 生成的证书，则需要将其安装在服务器和客户端机器上。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 选择 ，然后选择关于 。

- 如要下载证书，请选择关于页面上下载 SSL 根证书标题右侧的 。将证书保存在您的计算机上。

- 使用证书文件的上下文菜单启动安装过程。例如，右键单击它，然后选择安装证书。在 Windows 计算机上安装它时，请选择本地计算机作为存储位置。选择将所有证书放入以下存储位置选项，然后选择受信任的根证书颁发机构。

## 适用于：