# Kartierungsfunktionen

Nach dem Kauf können Sie dem Fehlersicherheits-Lizenzmanager die verfügbaren Funktionen zuordnen.

Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer, auf dem der Fehlersicherheits-Lizenzmanager ausgeführt wird, eine Internetverbindung besteht.

- Melden Sie sich an unter https://atlascopco.flexnetoperations.com/control/atco/login

- Wählen Sie den Link Lizenzmanager oder USB-Gerät durchsuchen aus und suchen Sie dann nach Ihrem Eintrag, indem Sie die ID, den Gerätenamen oder den Namen des Standorts eingeben.

  Sie sehen eine Liste mit Einträgen.

- Wählen Sie die entsprechende ID in der Liste aus. Sie wechseln zur Seite Ansicht Lizenzmanager oder USB-Gerät.

- Wählen Sie auf der Seite Ansicht Lizenzmanager oder USB-Gerät den Link Funktionen zuordnen aus.

  Sie sehen eine Liste der Funktionen. Sie können die Liste filtern, indem Sie die verfügbaren Kriterien verwenden und die Schaltfläche Suchen auswählen.

- Geben Sie in der Spalte Hinzuzufügende Menge die Anzahl der Instanzen an, die Sie Ihrem Fehlersicherheits-Lizenzmanager hinzufügen möchten, und wählen Sie anschließend Funktionen zuordnen aus.

Nach einiger Zeit erscheinen die Funktionen in Ihrem Fehlersicherheits-Lizenzmanager. Das Aktualisierungsintervall ist auf der Seite Eigenschaften im Fehlersicherheits-Lizenzmanager konfiguriert.

Parameter, die die Zuordnung beeinflussen

Server-Host-ID: Wählen Sie die MAC-Adresse, die Sie bei der Registrierung des Fehlersicherheits-Lizenzmanagers verwendet haben.

Synchronisation auf Backoffice Intervall: Die Zeitspanne zwischen den Synchronisations-Sitzungen mit dem Backoffice. Beispiel: 10m (für 10 Minuten). Eine geringe Menge kann eine Last auf dem Server darstellen.

Fähigkeit Abfrageintervall: Die Zeitspanne zwischen Fähigkeitsabfragen. Beispiel: 10m (für 10 Minuten). Eine geringe Menge kann eine Last auf dem Server darstellen.

## Gilt für: