# .xlsx 配置文件中的全局配置

在 .xlsx 配置文件中，Global Configurations 工作表包含 Smart AMS 的全局配置设置。

## 客户信息

Customer Name：指定客户的名称。

Plant Name：指定工厂的名称。

Number of Stations：指定站点的数量。

## 通用配置

Product Sign-in Override 下拉列表：选择 FALSE 可以防止另一个工件正在处理的同时允许新工件进站。如果选择 TRUE，则当新工件进站时，当前工件将被允许出站，同时新工件将被允许进站。

Ignore same Product Sign-In 下拉列表：如果工件 ID 与紧随其后进站的工件 ID 相同，选择 TRUE 可以防止新的工件进站。如果选择 FALSE，则不执行工件 ID 比对。工件将进站，拧紧工作流将从头开始。

MNO Strategy 下拉列表：
InactiveWorkflow：如果工作步骤中的所有拧紧重试尝试都失败了，则该工具将被锁定，直到手动跳过当前工作步骤。
ProductAbort：如果工作步骤中的所有拧紧重试尝试都失败了，则工件将自动出站。
WorkflowRestart：如果工作步骤中的所有拧紧重试尝试都失败了，则工作流将从头开始。此选项是最不推荐的，因为之前的拧紧结果将被丢弃，不会发送到 MES。
Proceed：如果工作步骤中的所有拧紧重试尝试都失败了，则 Smart AMS 将自动进行到下一个工作步骤。

Emergency Result Mode 下拉列表：
Static：在紧急模式中，该工具始终处于启用状态。工件 ID 不能输入。所有结果将带有一个静态识别符 - “人工”。
OnlyByProductSignIn：只有在工件进站后才启用该工具。工件进站时使用的工件 ID 将用于结果。
StaticAndOverwriteByProductSignIn：在紧急模式中，该工具始终处于启用状态。如果没有工件进站，则所有结果将带有一个静态识别符 - "MANUAL”。工件进站后，工件进站时使用的工件 ID 将用于结果。
Passive：工件识别不受 Smart AMS 控制。例如，如果扫码枪附加到控制器上，则从扫码枪收到的工件 ID 将被附加到拧紧结果。从控制器接收的任何工件 ID 将不会被 Smart AMS 更改。如果既未指定扫码枪也未指定其他输入源，则工件 ID 将为空。

您可以使用连接到 PF6000 控制器的扫码枪，在自动模式和控制器的手动模式下扫描，即使它没有连接到 Smart AMS。在这种情况下，Emergency Result Mode 设置必须设为 Passive，PF6000 站点的 Product Sign-In 设置必须设为 Barcode。
在 PF6000 的设置中，扫描通过功能需要停用。应配置控制器上的手动模式，以便它在键开关设置为紧急模式时处于活动状态。

Emergency Sign In Mode 下拉列表：
ByStationSignIn：在紧急模式中，工件可采用与自动模式相同的进站方式进站。如果在站点使用扫描规则，扫码枪将不被考虑用于此模式下的紧急模式进站。
ByStationSignInAndBarcodeScanner：工件可采用与自动模式相同的进站方式进站，也可以通过扫码枪进站。如果工件是通过扫码枪进站的，并为该站点配置了 PLC，则 Smart AMS 会将扫描的代码发送到 PLC。必要时，顺序将在 PLC 上核实，然后重新排列。当处于紧急模式时，不会对扫描的内容应用扫描规则。
OnlyByBarcodeScanner：工件只能通过使用扫码枪进站。如果为该站点配置了 PLC，则 Smart AMS 会将扫描的代码发送到 PLC。必要时，顺序将在 PLC 上核实，然后重新排列。当处于紧急模式时，不会对扫描的内容应用扫描规则。

Product Status Storage Limit：指定要存储在 Smart AMS 缓冲区中的工件状态信息条目的最大数量。默认值：10000。

Station Dependency 下拉列表：
Off：没有站点互锁。即使工件是从上一个站点以 NOK 状态出站的，也可以进站并被处理。
InLineDependency：在装配生产线中，只有当工件以 OK 状态从上一个站点出站时才能进站。如果一个站点的拧紧结果为 NOK，那么在该站点拧紧的所有螺栓都应该拧松，然后工件可以在同一站点进站以重新拧紧。
AcrossLineDependency：只有当工件以 OK 状态从上一个站点出站时才可以进站，即使上一个站点属于不同的装配生产线。如果一个站点的拧紧结果为 NOK，那么在该站点拧紧的所有螺栓都应该拧松，然后工件可以在同一站点进站以重新拧紧。

SQS3 返工站点通常忽略联锁检查，即使它们所在的装配生产线激活了联锁检查。

Reject OK Product Sign-In 下拉列表：
TRUE：已在同一站点处理 OK 的工件不能进站。当尝试进站时，连接到站点的多层警示灯上的绿色段将启动。工件将无法进站。然而，这样的工件仍然可以通过在检测到工件已经 OK 之后发送的 IO 信号在该站点进站。如果工件没有检测到已经 OK，则 IO 信号将被忽略。
FALSE：已在同一站点处理 OK 的工件可以进站，无论进站方式如何。

Product Disconnect Timeout：指定在与控制器的连接丢失的情况下等待直到工件出站的时间段（以秒为单位）。如果此字段留空，则当 Smart AMS 失去与控制器的连接时，工件将立即出站。然后，Smart AMS 将等待新的工件进站，以恢复站点的工作流。

ILT Server Port：指定用于连接的 TCP 端口。默认端口：10458。

Monitoring API：如果您想使用监视 API，请选择 TRUE。否则，选择 FALSE 禁用此功能并节省系统资源。

Wait for Tool Stop：选择 TRUE 让系统等待站点的所有工具停止旋转，然后中止工作流并让工件出站。运行工具产生的所有拧紧结果都将报告给 MES。典型用例：按下“跳过工件”按钮或让另一个工件进站。如果设为 FALSE，工件将总是在检测到相应的信号时立即出站。系统将丢弃工件出站后处理的所有拧紧结果。

## ToolsNet 8 集成

Report to ToolsNet 8 下拉列表：如果想要连接 Smart AMS 到 ToolsNet 8 服务器下载结果数据（OK、NOK、NYD），请选择 TRUE。否则，请选择 FALSE。

ToolsNet 8 IP：指定用于连接的 IP 地址。

ToolsNet 8 Port：指定用于连接的 TCP 端口。默认端口：7110。

## MES 构建数据配置

Use MES Build Data protocol 下拉列表：如果要从 MES 适配器接收构建数据，请选择 TRUE。否则，选择 FALSE。

Server Port：指定将用于接收构建数据的 TCP 端口。默认端口：8089。

Adapter Name：输入您要从中接收构建数据的 MES 适配器的名称。

## MES 结果配置

Use MES Result Adapter 下拉列表：如果要将结果数据发送到指定的 MES 适配器，请选择 TRUE。否则，选择 FALSE。

Server Port：指定将用于发送结果数据的 TCP 端口。默认端口：8090。

Result Storage Limit：指定要存储在 Smart AMS 缓冲区中的最大结果数。默认值：10000。

## MES 结果适配器名称

该列表显示了向 MES 提供结果数据的 MES 适配器。

Adapter No. 列：指定适配器的顺序位置。例如：1、2、3。

Adapter Name 列：输入要向其发送结果数据的 MES 适配器的名称。

## MES 进站配置

使用这些设置来配置 MES 进站功能。

Use MES Sign In protocol 下拉列表：如果您的系统配置为使用 MES Adapter 让工件进站，请选择 TRUE。否则，选择 FALSE 禁用此功能并节省系统资源。

Server Port：指定 TCP 端口，它将被用于传入来自 MES 登录适配器的连接。默认端口：8091。

Adapter Name 列：输入 MES 登录适配器的名称。

## LineConfig

该列表显示了带有 PLC 的装配生产线。

Line No. 列：指定装配生产线的顺序位置。例如：1、2、3。

Line Name 列：输入装配生产线的名称。

PLC IP：指定 PLC 的 IP 地址。相同的 IP 地址和端口组合可以在多条装配生产线上使用。

PLC Port：指定用于连接的 TCP 端口。

Activated 下拉列表：选择 TRUE 使 PLC 处于活动状态。否则，选择 FALSE 使其处于非活动状态。如果 PLC 处于非活动状态，Smart AMS 将忽略它。

Protocol 下拉列表：指定 PLC 应遵循的协议。

Dependency Check 下拉列表：要在选定的装配生产线中启用联锁检查，请选择 TRUE。在这种情况下，若工件是从上一个站点以 OK 状态出站的，则其只能在装配生产线中的某个站点进站。如果您选择 FALSE，即使工件是从上一个站点以 NOK 状态出站的，也可以进站并被处理。
请注意，SQS3 返工站点通常忽略依赖性检查，即使它们所在的装配生产线激活了依赖性检查。

## 适用于：