# 接口

## MES 接口

Smart AMS 提供基于 WebSocket 连接的接口，用于工件进站、从 MES 检索工件数据（构建数据）以及向 MES 发送结果数据。

## 控制器和工具支持

Smart AMS 与以下 Atlas Copco 控制器和工具兼容：Power Focus 4000、Power Focus 6000、Power Focus 8、MicroTorque MTF6000、PowerMACS 4000、STRwrench、STwrench、ICB、ITB 和 PF6 Flex System。通过使用插件，可在 Smart AMS 中提供更多控制器类型。

## PLC 接口

Smart AMS 通过 TCP IP 通信提供到线路 PLC 的 PLC 接口，利用 AMS PLC 工件跟踪协议跟踪工件进站和出站。该接口可按需定制。

## 产品扫描支持

作为 PLC 或 MES 产品登入的替代方案，该系统允许操作员使用条形码登入产品。在这种情况下，必须连接兼容的扫码枪。您可以使用连接到拧紧控制器的扫码枪、集成到工具中的扫码枪或使用 LAN 连接连接到 Smart AMS 服务器的扫码枪。

## Modbus/TCP

Smart AMS 与 Modbus TCP 转换器兼容，允许您连接多层警示灯、按钮、喇叭和其他外围设备。只有支持 Read Coils（功能代码 1）和 Write Single Coil（功能代码 5）功能的 Modbus 设备才能与 Smart AMS 一起使用。

## 适用于：